- Arriba
- Filmación
- Funciones de disparo prácticas
- Función de ampliación del rango dinámico

# Función de ampliación del rango dinámico

Puede aumentar el rango dinámico mediante la compresión de la señal de la imagen para zonas extremadamente brillantes con sobreexposición durante la filmación normal mientras mantiene el contraste.

La función de articulación, la función de gamma negra y la función del modo gamma no funcionan cuando la función de ampliación del rango dinámico está activada.

Seleccione [ON] en el menú principal → [SCENE FILE] → [DRS] para utilizarla.

Puede cambiar el nivel de compresión en el menú principal → [SCENE FILE] → [DRS EFFECT DEPTH].

[ON]/[OFF] de [DRS] puede asignarse al botón USER.

Inicio de la página