- Arriba
- Conexión a dispositivos externos
- Conexión con auriculares, mando a distancia o televisor/monitor
- Televisor/monitor

# Televisor/monitor

Es posible conectar un televisor o un monitor tal y como se muestra en la siguiente ilustración.

Cable de audio (opcional)

Cable de conversión de toma-clavija de 3,5 mm de diámetro

Cable HDMI (opcional)

Cable BNC (opcional)

Cable BNC (opcional)

Televisor/monitor

NOTA

- VIERA Link no es compatible con la cámara. Tenga en cuenta que cuando se utiliza un cable HDMI y se conecta esta cámara a un dispositivo compatible con VIERA Link, puede que el VIERA Link de los otros dispositivos no funcione en algunos casos.

- Las señales SD (480i, 576i) emitidas desde el terminal <HDMI OUT> se convierten en señales progresivas (480P, 576P) y, a continuación, se emiten.

- Para el cable BNC (opcional) conectado al terminal <SDI OUT>, prepare un cable doblemente blindado equivalente a 5C-FB.

- Prepare el cable HDMI (opcional) doblemente blindado. Para el cable HDMI, se recomienda utilizar el cable HDMI de Panasonic.

Inicio de la página