- Arriba
- Conexión a dispositivos externos
- Conexión con la aplicación P2 ROP
- Funcionalidad de los interruptores en el modo control remoto

# Funcionalidad de los interruptores en el modo control remoto

Los siguientes interruptores y botones de la cámara no funcionan en el modo control remoto.

- Botón <MENU>

- Dial <SEL/PUSH SET>

- Interruptor <GAIN>

- Interruptor <WHITE BAL>

- Botón <BARS>

- Funcionamiento del enfoque manual mediante el anillo del enfoque

- Cambio entre el modo de enfoque automático y el modo de enfoque manual mediante el interruptor <FOCUS>

- Funcionamiento motorizado del zoom con la palanca del zoom (lateral de la correa/lateral de la empuñadura)

Inicio de la página