- Arriba
- Preparación
- Suministro de alimentación
- Instalación y retirada de la batería

# Instalación y retirada de la batería

## Instalación

Inserte la batería hasta que escuche un clic.

## Extracción

Botón de liberación del bloqueo

Interruptor de encendido

Botón de liberación de la batería

Ajuste el interruptor de alimentación en la posición <OFF> mientras mantiene pulsado el botón de liberación del bloqueo.

Asegúrese de que se haya apagado el monitor LCD.

Levante y retire la batería mientras mantiene pulsado el botón de liberación de la batería.

Sujete la batería con la mano para asegurarse de que no se cae.

Inicio de la página