- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- Función de clip en blanco

# Función de clip en blanco

Esta función ajusta la parte más brillante de las señales de vídeo para que no sean más brillantes que un nivel determinado.

#### Ajustes generales

Utilice la cámara con los ajustes predeterminados de fábrica.

#### Configuración avanzada

Configure los ajustes en el menú principal → [SCENE FILE] → [WHITE CLIP SETTING].

[WHITE CLIP]: alterna la función de clip en blanco entre [ON]/[OFF]. Cuando la función es [ON], el valor del ajuste de [WHITE CLIP LVL] está desactivado.

[WHITE CLIP LVL]: establece el nivel del clip en blanco.

[Rch CLIP LVL]: establece el nivel del clip de Rch para los clips blancos.

[Bch CLIP LVL]: establece el nivel del clip de Bch para los clips blancos.

Inicio de la página