- Arriba
- Filmación
- Manipulación de datos de ajustes
- Cómo usar datos de archivo de escena

# Cómo usar datos de archivo de escena

El contenido de los datos de ajuste se puede escribir y leer los datos escritos del área de archivos de escena de la memoria interna de la cámara. Se pueden registrar seis tipos de archivos de escena. El uso de estos datos le permite reproducir rápidamente los estados de configuración óptimos.

#### Ajustes predeterminados de fábrica

[F1:]: archivo adecuado para la filmación estándar.

[F2:FLUO.]: el archivo adecuado para la filmación cuando se toman en cuenta las características de la luz fluorescente (como en lugares interiores).

[F3:SPARK]: el archivo que resalta el matiz de color y el contraste y que posee una resolución adecuada para la filmación en formato SD.

[F4:B-STR]: el archivo adecuado para la filmación cuando el nivel de tono de las zonas oscuras se debe ampliar (como al filmar durante el atardecer).

[F5:CINE V]: el archivo adecuado para la filmación de vídeo de calidad cinematográfica con un contraste nítido.

[F6:CINE D]: el archivo adecuado para la filmación de vídeo de calidad cinematográfica con un rango dinámico más amplio.

NOTA

- [SYSTEM MODE] no cambia aunque se cambie el archivo de la escena. Establezca todos los elementos del menú principal → [SYSTEM MODE].

## Guardar los datos de ajuste de archivos de escena en la memoria de la cámara

Figura 1

Seleccione el archivo que desea guardar en el menú principal → [SCENE FILE] → [FILE SELECT] y pulse el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>).

Seleccione [SAVE] en el menú principal → [SCENE FILE] → [LOAD/SAVE/INITIALIZE] y pulse el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>). (Figura 1)

Aparece una pantalla de confirmación.

Seleccione [YES] y pulse el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>).

El archivo de escena seleccionado se guarda en la cámara.

## Carga del archivo de escena guardado en la cámara

Seleccione el archivo que desea cargar en el menú principal → [SCENE FILE] → [FILE SELECT] y pulse el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>).

Seleccione [LOAD] en el menú principal → [SCENE FILE] → [LOAD/SAVE/INITIALIZE] y pulse el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>).

Aparece la pantalla de confirmación.

Seleccione [YES] y pulse el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>).

El archivo de escena seleccionado se carga en la cámara.

## Restauración de los datos de ajuste del archivo de escena a los ajustes predeterminados de fábrica

Seleccione el archivo que desea restaurar a los ajustes predeterminados de fábrica en el menú principal → [SCENE FILE] → [FILE SELECT] y pulse el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>).

Seleccione [INITIALIZE] en el menú principal → [SCENE FILE] → [LOAD/SAVE/INITIALIZE] y pulse el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>).

Aparece la pantalla de confirmación.

Seleccione [YES] y pulse el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>).

El archivo de escena seleccionado se restaura a los ajustes predeterminados de fábrica.

## Cambio del título de un archivo de escena

Seleccione el archivo al que desea cambiar el título en el menú principal → [SCENE FILE] → [FILE SELECT] y pulse el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>).

Seleccione [NAME EDIT] en el menú principal → [SCENE FILE] y pulse el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>).

Aparecen la pantalla de entrada de título y el teclado.

Introduzca los caracteres deseados con el teclado mediante el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>).

Seleccione [OK] y pulse el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>).

El nombre del archivo se actualizará.

Inicio de la página