- Arriba
- Filmación
- Ajuste de la calidad de imagen
- Función gamma

# Función gamma

Esta función optimiza el tono de las imágenes.

#### Ajustes generales

[GAMMA MODE SEL]: selecciona un modo gamma a partir de siete tipos.

#### Configuración avanzada

Configure los ajustes en el menú principal → [SCENE FILE] → [GAMMA SETTING].

[MASTER GAMMA]: establece la gamma maestra en 0,01 pasos.

- Cuando [FILM-REC] está seleccionado en [GAMMA MODE SEL]

  [F-REC DYNAMIC LVL]: ajusta el rango dinámico.

  [F-REC BLACK STR LVL]: ajusta los tramos negros.

- Cuando [VIDEO-REC] está seleccionado en [GAMMA MODE SEL]

  [V-REC KNEE SLOPE]: ajusta la pendiente de articulación.

  [V-REC KNEE POINT]: ajusta el punto de articulación.

[BLACK GAMMA]: ajusta la compresión y expansión de la curva gamma de las zonas oscuras.

[B. GAMMA RANGE]: establece el nivel máximo para realizar la compresión/extensión.

Inicio de la página