- Arriba
- Introducción
- Cosas que se pueden hacer con esta cámara

# Cosas que se pueden hacer con esta cámara

Esta cámara es una videocámara portátil P2 que dispone de las siguientes características.

- La cámara dispone de un zoom de tipo cam de 22 aumentos y un sensor 3MOS de 2,2 millones de píxeles de tipo 1/3 recién desarrollado con alta sensibilidad F11 (59,94 Hz)/F12 (50 Hz) y bajo ruido.

- Además de AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50, como códec de grabación, la cámara también dispone de una calidad de imagen de velocidad baja y full HD (1920×1080, 4:2:2, 10 bits) AVC-LongG 50/AVC-LongG 25, que permite la grabación prolongada con AVC-LongG 12 (4:2:0, 8 bits).

- Es compatible con las tarjetas de memoria microP2 y las tarjetas de memoria P2.

- Admite las imágenes de velocidad de fotogramas completos progresivos en 1080/60P, 1080/50P, 720/60P y 720/50P, la salida de 3G SDI/HDMI, y el funcionamiento con vídeo proxy AVC.

- Además de la entrada de metadatos y la edición de listas de reproducción mediante conexiones LAN con cable e inalámbricas, puede enviar archivos proxy al servidor de red mediante la conexión de un módem USB 4G/LTE (opcional).

  Además, la conexión a la red de alta velocidad puede realizarse conectando un dispositivo de unión externo.

  Para obtener más información sobre el dispositivo de unión que puede conectarse, visite la página web del servicio de asistencia:

  https://pro-av.panasonic.net/

- Admite el vídeo transmitido por streaming. Puede enviar secuencias en directo mientras graba vídeo en una tarjeta de memoria.

Grabación en la tarjeta de memoria
Vinculación a dispositivos externos
Conexión a la red
Inicio de la página