- Arriba
- Reproducción
- Operaciones de miniaturas
- Marca de toma

# Marca de toma

Se pueden añadir marcas de toma a una miniatura de clip para distinguir unos clips de otros.

Debe asignar [SHOT MARK] al botón USER (de USER1 a USER8) de antemano. Para obtener más detalles, consulte “Asignación de funciones a los botones USER”.

Utilice el mando de control para mover el cursor sobre el clip al que desea añadir una marca de toma.

Pulse el botón USER al que se ha asignado [SHOT MARK].

- Se añade una marca de toma a la miniatura del clip en la posición del cursor.

- Para eliminar una marca de toma, vuelva a colocar el cursor sobre el clip y pulse el botón USER al que se encuentra asignado [SHOT MARK].

NOTA

- Puede adjuntar una marca de toma durante la grabación.

- Agregue marcas de toma tras detener la grabación para adjuntar la marca de toma al clip grabado más recientemente.

  Para más detalles, consulte “Función de grabación de marca de toma”.

- Al agregar una marca de toma o borrar la marca de toma de un clip grabado en múltiples tarjetas P2, hágalo con todas estas tarjetas P2 introducidas en las ranuras de tarjeta.

Inicio de la página