- Arriba
- Preparación
- Tarjeta P2
- Cómo manejar datos grabados en tarjetas P2

# Cómo manejar datos grabados en tarjetas P2

Las tarjetas P2 son tarjetas de memoria de semiconductores que son usadas como medio de grabación en la producción de vídeo profesional y dispositivos de radiodifusión que componen la serie DVCPRO P2.

- Puesto que los datos grabados en formato P2 están en un formato de archivo, tienen una excelente compatibilidad con ordenadores. Sin embargo, la estructura del archivo es un formato único, el cual además de datos de vídeo y audio en archivos MXF contiene otros varios elementos con información importante. La estructura de carpetas enlaza los datos grabados en el formato P2 como se muestra abajo.

Unidad:\

Se requieren todas estas carpetas.

Si se modifica o elimina incluso parte de esta información, es posible que los datos no se puedan volver a reconocer como datos P2 o es posible que no se pueda volver a utilizar la tarjeta de memoria con dispositivos P2.

Este es el archivo en el que se escribe la información del clip final que fue grabado con el dispositivo P2.

NOTA

- Las tarjetas P2 formateadas en dispositivos distintos de los compatibles con la tarjeta de memoria microP2 no tienen la carpeta AVCLIP. Para tarjetas P2 sin la carpeta AVCLIP, la carpeta será creada automáticamente cuando se realice la grabación en dispositivos compatibles con la tarjeta de memoria microP2.

- Al transferir datos desde una tarjeta P2 a un ordenador o al reescribir datos guardados en un ordenador en una tarjeta P2, para prevenir la pérdida de datos, asegúrese de descargar el software especial “P2 Viewer Plus”. Para más detalles sobre la descarga de P2 Viewer Plus y el entorno operativo, visite la servicio de asistencia en la página web siguiente:

  https://pro-av.panasonic.net/

- Siga los pasos que se indican a continuación para utilizar herramientas IT generales como Microsoft Windows Explorer o Apple Finder para transferir los datos a un ordenador.

  - Transfiera la correspondiente carpeta CONTENTS y archivo LASTCLIP.TXT como un conjunto.

  - No transfiera archivos individuales de la carpeta CONTENTS.

  - Al copiar, copie el archivo LASTCLIP.TXT al mismo tiempo que la carpeta CONTENTS.

  - Al transferir los datos contenidos en múltiples tarjetas P2 a un ordenador, cree una carpeta para cada tarjeta P2 para prevenir que se sobrescriban clips con el mismo nombre.

  - No borre datos de la tarjeta P2.

  - Asegúrese de formatear las tarjetas P2 en un dispositivo P2 o P2 Viewer Plus.

Inicio de la página