- Arriba
- Filmación
- Manipulación de datos de ajustes
- Guardar en una tarjeta de memoria SD y cargar los datos guardados

# Guardar en una tarjeta de memoria SD y cargar los datos guardados

Los archivos de escena y otros valores de ajuste que haya establecido se pueden guardar como un archivo y en la tarjeta de memoria SD se pueden guardar hasta 8 archivos. Además, es posible cargar los datos guardados.

- En los archivos de escena, los valores de ajuste actuales se guardan en la cámara automáticamente y puede grabar los datos guardados en una tarjeta de memoria SD. Cuando estos se cargan desde la tarjeta de memoria SD, los valores de ajuste actuales se sobrescriben así como los datos guardados en la cámara.

- Todos los archivos de escena del [F1:] al [F6:] se sobrescriben.

## Guardar los archivos de escena

Figura 1

Figura 2

Seleccione [SAVE] en el menú principal → [CARD FUNCTIONS] → [SCENE FILE]. (Figura 1)

Seleccione un nombre de archivo (del 1 al 8) y pulse el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>). (Figura 2)

Aparecen la pantalla de entrada de título y el teclado.

Introduzca los caracteres deseados con el teclado mediante el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>).

Seleccione [OK] en el teclado y pulse el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>).

Aparece una pantalla de confirmación.

Seleccione [YES] y pulse el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>).

El archivo se graba con el título que ha introducido en la tarjeta de memoria SD y vuelve a aparecer la pantalla Figura 2.

## Carga de archivos de escena

Seleccione [LOAD] en el menú principal → [CARD FUNCTIONS] → [SCENE FILE].

Seleccione un nombre de archivo (del 1 al 8) y pulse el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>).

Aparece una pantalla de confirmación.

Seleccione [YES] y pulse el mando de control (o la rueda de selección <SEL/PUSH SET>).

Cuando la carga haya finalizado, aparecerá [LOAD OK].

## Guardado y carga de archivos de usuario

Seleccione [SAVE] o [LOAD] en el menú principal → [CARD FUNCTIONS] → [USER FILE]. Las operaciones siguientes son las mismas que para los archivos de escena.

Inicio de la página