- Arriba
- Preparación
- Asignación de funciones a los botones USER

# Asignación de funciones a los botones USER

Las funciones seleccionadas se pueden asignar a los botones de USER1 a USER8.

Fije las funciones que se asignarán a los botones comprendidos entre [USER1] y [USER8] en el menú principal → [USER SW].

Compruebe los detalles de ajuste mediante el botón <DISP/MODE CHK>.

Las siguientes funciones de botones se asignan a los botones comprendidos entre el USER1 y el USER8 como ajustes de fábrica. (Los números de los botones USER se visualizan en la cámara).

- USER1: <FOCUS ASSIST>

- USER2: <MACRO>

- USER3: <OIS>

- USER4: <ZEBRA>

- USER5: <WFM>

- USER6: <A.IRIS.LEVEL>

- USER7: <SLOT SEL>

- USER8: <IRIS>

USER3

USER8

USER1

USER4

USER2

USER7

USER5

USER6

Funciones seleccionables
Inicio de la página