- Arriba
- Mantenimiento
- Preguntas más frecuentes
- Otros

# Otros

#### La tarjeta de memoria SD no se reconoce.

- ¿Está la tarjeta de memoria SD correctamente formateada? Formatee la tarjeta en la cámara.

#### La cámara emite un ruido cuando se inclina hacia delante/atrás.

- Cuando el interruptor de alimentación se encuentra ajustado en <OFF>, es posible que la cámara emita un ruido debido al mecanismo de la cámara. Esto no es un error de funcionamiento.

#### Al activar la alimentación, se escucha un breve clic.

- Se trata de la operación inicial de la puesta en marcha del objetivo de la videocámara. Dicho ruido se debe al mecanismo de la videocámara y no se trata de un fallo de funcionamiento.

#### ¿Qué filtro del objetivo se puede instalar?

- Puede instalar filtros de 72 mm de diámetro habituales para las transmisiones o el uso profesional.

#### ¿Puedo usar los mandos a distancia de cable que he utilizado con las series AG-HPX170 y AG-HPX250?

- Puede utilizarlos básicamente ya que el método de control es el mismo en las series AG-HPX170 y AG-HPX250. Si no funcionan, póngase en contacto con el fabricante del mando a distancia con cable.

Inicio de la página