- Arriba
- Conexión a dispositivos externos
- Conexión con el Panel de Operación Remoto (AK-HRP200G)
- Función de los interruptores en modo de control remoto

# Función de los interruptores en modo de control remoto

Los siguientes interruptores y botones de la cámara no funcionan en el modo de control remoto.

- Botón <MENU>

- Rueda de selección <SEL/PUSH SET>

- Interruptor <GAIN>

- Interruptor <WHITE BAL> (funciona cuando está en la posición <A>)

- Botón <BARS>

- Funcionamiento del enfoque manual mediante el anillo del enfoque

- Cambio entre el modo de enfoque automático y el modo de enfoque manual mediante el interruptor <FOCUS>

- Funcionamiento motorizado del zoom con la palanca del zoom (lateral de la correa/lateral de la empuñadura)

Inicio de la página