- Arriba
- Filmación
- Funciones de grabación especiales
- Grabación de una toma

# Grabación de una toma

La grabación se efectúa una vez durante la cantidad de tiempo establecida.

Establezca todos los elementos del menú principal → [SYSTEM MODE].

Seleccione [ONE SHOT] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [RECORDING].

Ajuste el tiempo con [ONE SHOT TIME] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [RECORDING SETTING].

Pulse el botón GRABACIÓN.

- Una vez efectuada la grabación durante la cantidad de tiempo establecida, la grabación se detendrá.

- Para detener la grabación, pulse el botón <>.

- Para borrar los ajustes, ajuste [NORMAL] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [RECORDING].

- Cuando [OFF] esté ajustado en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [RECORDING SETTING] → [RECORDING HOLD], los ajustes de la grabación de una toma se borran al apagar la cámara.

- [I-REC] se visualiza durante la grabación y [I-] se visualiza durante la pausa.

- Cuando se detiene la grabación, [I-] parpadea.

NOTA

- Durante el funcionamiento, otras operaciones no están disponibles.

- La pregrabación y la grabación de un clip no funcionarán.

- El audio no se grabará.

- Los datos grabados (los datos grabados hasta que se detuvo la cámara) se incluyen en un archivo.

- Cuando la grabación de una toma se lleva a cabo de manera continua, es posible que la operación de grabación resulte más lenta.

Inicio de la página