- Arriba
- Reproducción
- Procedimiento básico
- Reproducción

# Reproducción

1. Botón <THUMBNAIL>

2. Botón </>

3. Mando de control

Pulse el botón <THUMBNAIL>.

Aparece en la pantalla del visor la pantalla de miniaturas.

Utilice el mando de control para desplazar el cursor sobre el clip que quiere reproducir.

Pulse el botón </>.

- La reproducción comienza al inicio del clip indicado por el cursor.

- Una vez que finaliza la reproducción del clip indicado por el cursor, los clips se reproducirán en el orden que se muestra en la pantalla de miniaturas. La pantalla vuelve a la pantalla de miniaturas cuando finaliza la reproducción del último clip.

- Al cambiar los ajustes de la pantalla de miniaturas, puede ajustarla para reproducir clips en una ranura determinada o solo clips con una memo de texto insertada.

- Para cambiar el orden de reproducción de los clips, seleccione los clips en el orden en que desea reproducirlos. Seleccione [SELECTED CLIPS] en el menú principal → [CLIP] → [REPOSITION] para visualizar los clips en el orden seleccionado.

- Durante la reproducción de clips, pulse el botón <> para comenzar la reproducción de retroceso a velocidad 4x, y el botón <> para comenzar la reproducción de avance rápido a velocidad 4x. Pulse el botón </> para regresar a la reproducción normal.

- Durante la reproducción de clips, pulse el botón </> para pausar la reproducción.

  Durante una pausa, pulse el botón <> para pausar la reproducción al comienzo del clip. Vuelva a pulsar el botón <> para pausar la reproducción al comienzo del clip anterior.

  Durante una pausa, pulse el botón <> para pausar la reproducción al comienzo del siguiente clip.

  Durante una pausa, pulse <+> del botón <AUDIO MON/ADV> para avanzar un fotograma y pulse <−> para regresar un fotograma.

- Pulsar el botón <> durante la reproducción de un clip detiene la reproducción y regresa la pantalla a la pantalla de miniaturas.

NOTA

- Cuando se reproduzcan los clips, no es necesario seleccionarlos (contornos azules alrededor de las miniaturas).

- Los clips con números de clip visualizados en rojo no se pueden reproducir. Estos son los clips en formatos de video diferentes (por ejemplo 1080i y 480i).

- Al detener la reproducción, la posición del cursor se desplaza al clip que se estaba reproduciendo, sin importar dónde comenzó la reproducción.

- Vuelva a pulsar el botón </> para iniciar la reproducción desde el comienzo del clip en el que está ubicado el cursor. Para reproducir desde el punto en el que se detuvo la última reproducción, seleccione [RESUME] en el menú principal → [CLIP] → [THUMBNAIL SETUP] → [PB POSITION].

- La reproducción de diferentes formatos de grabación comprimidos puede provocar distorsiones de audio y vídeo entre los clips.

- La reproducción continua de clips del mismo formato, pero de diferentes velocidades de bits de audio silencia el audio entre los clips.

- Puede reproducir clips desde la posición del memo de texto si cambia la pantalla de miniaturas a la visualización del memo de texto. (Reproducción desde la posición del memo de texto)

- Puede seleccionar la ubicación desde la que se inicia la reproducción de las imágenes en miniatura en el menú principal → [CLIP] → [THUMBNAIL SETUP] → [PB POSITION].

## Ajuste del audio

Puede ajustar el volumen de salida desde el altavoz incorporado y el terminal de los auriculares.

Pulse <+>/<−> del botón <AUDIO MON/ADV>.

Inicio de la página