- Arriba
- Conexión de red
- Función de red
- Ajuste de la función de edición de listas de reproducción P2

# Ajuste de la función de edición de listas de reproducción P2

## Inicio de la aplicación (P2 Playlist Editor) desde el navegador web

Después de finalizar la conexión de red con su dispositivo móvil u ordenador, inicie el navegador del dispositivo móvil o del ordenador y, a continuación, inicie la aplicación (P2 Playlist Editor).

Figura 1

Seleccione [ON] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [PLAYLIST].

El modo cambia al modo de edición de listas de reproducción.

Inicie el navegador de su dispositivo móvil u ordenador (Safari, Internet Explorer).

Introduzca la dirección IP establecida para la cámara en el campo de entrada de direcciones del navegador.

- Configuración de fábrica: [192.168.0.1]

Si utiliza un ordenador, pulse la tecla Enter y si utiliza un iPad/iPhone, toque el botón GO.

La aplicación web (P2 Playlist Editor) se inicia.

Cuando se muestre la pantalla de confirmación, introduzca [USER NAME] y [PASSWORD] en la pantalla de entrada.

Introduzca los valores de [USER ACCOUNT] (Configuración de fábrica: [guest]) y [PASSWORD] (Configuración de fábrica: [p2guest]) que se han establecido para la cámara.

Si aparece una pantalla como la (Figura 1), la conexión se ha establecido.

El nombre de cuenta de usuario y la contraseña pueden ajustarse en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [USER ACCOUNT].

Las cuentas se pueden crear o eliminar, y las contraseñas se pueden cambiar en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [ACCOUNT LIST].

Introduzca un máximo de 31 caracteres para el nombre de la cuenta de usuario y entre 6 y 15 caracteres para la contraseña.

Para obtener más información sobre P2 Playlist Editor, consulte el Manual del usuario de “P2 Web Application” en la siguiente página web:

https://pro-av.panasonic.net/manual/en/index.html

NOTA

- Cuando [NETWORK SEL] está ajustado en [OFF] o [4G/LTE], no es posible utilizar la función de edición de listas de reproducción P2.

- El número de clientes que pueden conectarse simultáneamente durante la función de edición de listas de reproducción es 1.

Inicio de la página