- Arriba
- Filmación
- Ajustes ajustables durante la filmación
- Función del modo de área

# Función del modo de área

Puede llevar a cabo las siguientes operaciones mediante la visualización del marco del área con el mando de control.

- Función de enfoque automático de área

  La operación de enfoque automático se lleva a cabo dentro del área seleccionada mediante el marco del área.

- Función de iris automático de área

  El valor del iris se ajusta automáticamente dentro del área seleccionada mediante el marco del área.

- Visualización del brillo del área

  Se muestra el nivel de luminancia del centro del marco del área seleccionada.

## Ajustes de funciones de funcionamiento

Establezca las operaciones que desee asignar a la función del modo de área desde el menú principal.

Seleccione la función que desee en el menú principal → [SW MODE] → [AREA MODE].

- [INHIBIT]: no asigna ninguna función.

- [FOCUS]: función de enfoque de área y función de barra de enfoque de área (cuando está configurada la opción [FOCUS BAR])

- [IRIS]: función de iris de área

- [Y GET]: visualización del brillo del área

- [FOCUS/IRIS]: funcionamiento simultáneo de la función de enfoque de área/función de iris de área y función de barra de enfoque de área (cuando está configurada la opción [FOCUS BAR])

- [FOCUS/Y GET]: funcionamiento simultáneo de la función de enfoque de área/visualización de brillo de área, y función de barra de enfoque de área (cuando está configurada la opción [FOCUS BAR])

## Funcionamiento de la función del modo de área

La función ajustada en el menú principal → [SW MODE] → [AREA MODE] se puede utilizar al llevar a cabo la siguiente operación durante la filmación o el modo de espera de la filmación.

Pulse el mando de control.

- Se visualizará un marco de área (blanco).

Presione el mando de control hacia arriba/abajo/izquierda/derecha para mover el marco del área hasta una posición que desee.

Pulse el mando de control.

- El color del marco del área cambia de blanco a amarillo.

- Cuando se visualiza el marco amarillo, la función establecida para [AREA MODE] puede utilizarse en el marco del área.

- Mientras la función está actividad, [AREA] aparece en la parte derecha de la pantalla.

- Cuando la visualización del brillo del área está activada, la visualización del brillo del centro no funciona.

Pulse el mando de control durante dos segundos o más.

- El marco del área desaparece y la cámara sale de la función del modo de área.

NOTA

- La función del modo de área se desactiva al desactivar la alimentación o cuando se reproduce un vídeo.

Inicio de la página