- Arriba
- Conexión a dispositivos externos
- Función de conexión a través del terminal <USB2.0 DEVICE> o <USB3.0 HOST>
- Conexión a un ordenador en el modo de dispositivo USB

# Conexión a un ordenador en el modo de dispositivo USB

Al conectar la cámara a un ordenador mediante USB 2.0, la tarjeta P2 introducida en la cámara puede utilizarse como almacenamiento masivo.

## Conexión a un ordenador

Cable USB (opcional)

Mini-B

Ordenador

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Conecte el cable USB al terminal <USB2.0 DEVICE> (dispositivo). (Figura 1)

Establezca el ajuste [DEVICE] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [USB MODE SELECT]. (Figura 2)

Para más detalles, consulte “Operaciones básicas del menú de ajustes”.

Ajuste [ON] en el menú principal → [NETWORK SETUP] → [USB MODE]. (Figura 3)

Durante la conexión USB, se muestra [USB DEVICE CONNECTED] en el centro del visor o del monitor LCD.

Si la conexión USB se mueve o no se conecta correctamente, aparecerá el mensaje [USB DEVICE CONNECTING...].

Salga del modo de dispositivo USB.

Existen tres métodos:

- Gire el interruptor de alimentación de la cámara hacia el lado <OFF>.

- Pulse el botón <EXIT>.

  Durante el modo USB del dispositivo, se muestra [Push EXIT to Return to CAMERA MODE] en la parte inferior del monitor LCD, del visor o de la pantalla.

- Pulse el botón USER al que se ha asignado [USB MODE].

Vuelve al estado de filmación de la cámara en aprox. cinco segundos cuando el modo de dispositivo USB finaliza.

NOTA

- El cable USB 2.0 no es suministrado con la cámara. Tenga preparado un cable USB 2.0 comercialmente disponible (doblemente blindado para la supresión de ruido).

- Un cable de conexión USB de hasta 5 m es compatible, sin embargo, un cable de 3 m o más corto es recomendado.

- Antes de establecer la conexión USB por primera vez, instale el software P2 Viewer Plus en su ordenador.

- Descargue el controlador USB de la página web e instálelo en su ordenador. Para el procedimiento de instalación del controlador, consulte el manual de instalación en la página web.

  Para la información más reciente acerca del controlador, visite la siguiente página web.

  https://pro-av.panasonic.net/

- La cámara solamente es compatible con USB 2.0. Asegúrese de que su ordenador es compatible con USB 2.0.

- Al conectar la cámara a un ordenador mediante USB, asegúrese de que no haya ningún otro dispositivo conectado al ordenador mediante USB.

- Al conectar la cámara mediante USB, no expulse la tarjeta P2.

- Al conectar USB, el LED de acceso a la tarjeta P2 se apaga si no está siendo accedido.

- Cuando la cámara está funcionando en el modo dispositivo USB, no se permitirá la grabación, reproducción ni filmación de la cámara, ni la operación de miniaturas de clip.

- Cuando la cámara está funcionando en el modo dispositivo USB, la capacidad restante de la tarjeta P2 y el estado no se visualizan. Asimismo, el vídeo/audio no se puede emitir ni visualizar.

Inicio de la página