- Arriba
- Preparación
- Tarjeta P2
- Tiempo de grabación de la tarjeta P2

# Tiempo de grabación de la tarjeta P2

#### Tarjetas P2 compatibles con la cámara

Con la cámara se pueden usar tarjetas de memoria P2 y microP2 opcionales con una capacidad de 4 GB a 64 GB.

NOTA

- Tarjetas AJ-P2C002SG (2 GB) no pueden ser usadas.

- Cuando se seleccionan AVC-Intra 200 y AVC-Intra 100 en el modo 1080/59,94P o 1080/50P, no puede grabar en las siguientes tarjetas P2.

  - Tarjetas de memoria P2 de las series R, A o E

- El controlador instalado en la cámara puede requerir ser actualizado dependiendo del tipo de tarjetas P2. (Actualización del firmware de la cámara)

- Consulte la servicio de asistencia en la siguiente página web para obtener la información más actualizada no incluida en estas instrucciones de funcionamiento.

  https://pro-av.panasonic.net/

#### Tiempos de grabación de la tarjeta P2

(Ejemplo cuando se usa una tarjeta de 64 GB)

Modo del sistema | Formato de grabación (códec) | Tiempo de grabación
--- | --- | ---
1080P | AVC-Intra 200 30PN AVC-Intra 200 25PN AVC-Intra 100 | Aprox. 32 min
AVC-LongG 25 | Aprox. 128 min
AVC-LongG 12 | Aprox. 240 min
1080i, 720P | AVC-Intra 200 | Aprox. 32 min
AVC-Intra 100 | Aprox. 64 min
AVC-Intra 50 | Aprox. 128 min
AVC-LongG 50 | Aprox. 128 min
AVC-LongG 25 | Aprox. 256 min
AVC-LongG 12 | Aprox. 480 min
DVCPRO HD | Aprox. 64 min
480i, 576i | DVCPRO50 | Aprox. 128 min
DVCPRO | Aprox. 256 min
DV | Aprox. 256 min

NOTA

- La tabla superior muestra los valores para una grabación normal. Con la grabación nativa hay disponibles tiempos de grabación incluso más prolongados dependiendo del modo del sistema.

- En el caso de tarjetas P2 de 32 GB, el tiempo de grabación es 1/2 de los tiempos de grabación superiores, en el caso de tarjetas P2 de 16 GB el tiempo de grabación es de 1/4 y en el caso de tarjetas P2 de 8 GB el tiempo de grabación es 1/8.

- Las capacidades indicadas incluyen la gestión y otras áreas, de forma que el espacio disponible para la grabación es menor que el de los valores en la tabla superior.

## División de clips grabados en tarjetas P2

Si se usan tarjetas P2 con una capacidad de 8 GB o más en la cámara, la grabación continúa automáticamente como otro clip cuando un solo tiempo de grabación continuo supera los tiempos siguientes. Cuando se manipulan miniaturas de clips (visualización, eliminación, restauración, etc.) en dispositivos P2, pueden manipularse como un solo clip. Los clips pueden aparecer como clips diferentes en software de edición no lineal y en un ordenador. Cuando se graba en tarjetas de memoria microP2 que superan los 32 GB usando códecs AVC-LongG, la grabación se puede continuar como el mismo clip al seleccionar [ONE FILE] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [FILE SPLIT]. También se dividirá en archivos de aproximadamente 128 segundos cada uno cuando se selecciona [SHORT SPLIT] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [FILE SPLIT]. Sin embargo, pueden funcionar como un solo clip cuando se selecciona la miniatura de los clips en el dispositivo P2. Cuando se usa la función de grabación durante subida, si selecciona [SHORT SPLIT], puede acelerar el momento en el que la unidad de partición del archivo de grabación hará más pequeño el archivo y se iniciará la transferencia del clip. La opción [SHORT SPLIT] está inhabilitada en los modos de grabación de intervalo, de una toma, de bucle y en segundo plano.

Formato de grabación (excluyendo grabación original) | Tiempo de grabación continuo
--- | ---
AVC-Intra 200 (720P) AVC-Intra 100 (1080P) | Aprox. 3 min
AVC-Intra 100 (1080i) DVCPRO HD | Aprox. 5 min
AVC-LongG 50 AVC-Intra 50 DVCPRO50 | Aprox. 10 min
AVC-LongG 25 DVCPRO DV | Aprox. 20 min
AVC-LongG 12 | Aprox. 40 min

Inicio de la página