- Arriba
- Filmación
- Funciones de grabación especiales
- Grabación de intervalos

# Grabación de intervalos

La cámara grabará un fotograma en cada intervalo de tiempo establecido.

Grabación de 1 fotograma

Grabación de 1 fotograma

Grabación de 1 fotograma

(Tiempo)

[INTERVAL TIME] tiempo establecido

[INTERVAL TIME] tiempo establecido

Establezca todos los elementos del menú principal → [SYSTEM MODE].

Ajuste [INTERVAL] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [RECORDING].

Ajuste el tiempo en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [RECORDING SETTING] → [INTERVAL TIME].

Pulse el botón GRABACIÓN.

- La cámara repetirá la operación de grabación de un fotograma en cada intervalo de tiempo establecido.

- Para detener la grabación, pulse el botón <>.

- Para borrar los ajustes, ajuste [NORMAL] en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [RECORDING].

- Cuando [OFF] esté ajustado en el menú principal → [RECORDING SETUP] → [RECORDING SETTING] → [RECORDING HOLD], los ajustes de la grabación de intervalos se borran al apagar la cámara.

- [I-REC] se visualiza durante la grabación y [I-] se visualiza durante la pausa. Sin embargo, si el ajuste del paso 3 es inferior a 2 segundos, [I-REC] parpadea en función del tiempo de intervalo establecido.

- Cuando se detiene la grabación, [I-] parpadea.

NOTA

- La pregrabación y la grabación de un clip no funcionarán.

- El audio no se grabará.

- Los datos grabados (los datos grabados hasta que se detuvo la cámara) se incluyen en un archivo.

Inicio de la página