- Arriba
- Filmación
- Obtención de información de posicionamiento mediante el GPS
- Adquisición de información de la posición usando el GPS de la cámara

# Adquisición de información de la posición usando el GPS de la cámara

El GPS está integrado en la cámara. Puede guardar la información de posición usando el GPS en clips como metadatos del clip.

La información del GPS (latitud, longitud, altitud, fecha y hora) puede verse en la pantalla. Para más detalles, consulte “Visualización de comprobación del modo”.

Configure el menú principal → [OTHER FUNCTIONS] → [GPS] como [INTERNAL].

- [GPS] se ilumina en el monitor LCD y la pantalla del visor, y se indica la recepción de la señal del GPS por medio de barras en cuatro niveles.

- Si [HOLD] está ajustado en el menú principal → [OTHER FUNCTIONS] → [P.OFF GPS DATA], la información de posición del GPS se puede conservar.

NOTA

- Si no puede hallar la posición incluso después de esperar varios minutos, significa que las señales de GPS son débiles y difíciles de recibirse.

- Coloque el dispositivo en un espacio abierto desde el que se pueda ver el cielo con claridad.

- La detección de la altitud puede llevar más tiempo que la detección de la latitud y la longitud.

- Cuando el menú principal → [SYSTEM MODE] → [REC FORMAT] está ajustado en DVCPROHD, DVCPRO50, DVCPRO o el modo DV, la información del GPS no se registra en los clips.

- A continuación se facilitan ubicaciones en las que las señales procedentes de los satélites GPS no se pueden recibir correctamente, por lo tanto, no debe colocarse en ellas o es posible que exista un gran margen de error.

  - Lugares interiores

  - Cerca de edificios o en una hilera de edificios

  - En zonas comerciales subterráneas

  - En bosques

  - Mientras se encuentra en movimiento en trenes o automóviles

  - En el interior de túneles

Inicio de la página