- 顶部
- 准备
- P2卡
- 如何处理P2卡上记录的数据

# 如何处理P2卡上记录的数据

P2卡属于半导体存储卡，在组成DVCPRO P2系列的专业视频制作和广播设备中用作记录媒体。

- 由于以P2格式录制的数据是文件格式，因此可以很好地与电脑兼容。其文件结构采用专用格式，除MXF文件中的视频和音频数据外，还包含各种其他重要信息项目。文件夹结构与以P2格式录制的数据关联，如下所示。

Drive:\

所有这些文件夹都是必需的。

如果修改或删除其中的部分信息，可能就无法再将数据识别为P2数据，或存储卡可能无法再用于P2设备。

采用P2设备记录的最终剪辑的信息写入在此文件中。

注意

- 在microP2存储卡兼容设备之外的其他设备上格式化的P2卡没有AVCLIP文件夹。对于没有AVCLIP文件夹的P2卡，将在microP2存储卡兼容设备上进行录制时自动创建该文件夹。

- 将P2卡数据传输到电脑或将电脑上保存的数据重新写入P2卡时，为了防止数据丢失，请务必下载专用的“P2 Viewer Plus”软件。关于下载P2 Viewer Plus和操作环境的详情，请访问下列网站的支持台：

  http://pro-av.panasonic.net/

- 使用Microsoft Windows Explorer或Apple Finder等常规IT软件将数据传输到电脑时，请遵循以下步骤。将数据写回P2卡时，请务必使用P2 Viewer Plus 。

  - 将相应的CONTENTS文件夹和LASTCLIP.TXT文件作为一套数据进行传输。

  - 请勿传输CONTENTS文件夹中的个别文件。

  - 复制时，请同时复制LASTCLIP.TXT文件和CONTENTS文件夹。

  - 将多张P2卡中的数据传输到电脑时，请针对每张P2卡创建文件夹，以免覆盖同名剪辑。

  - 请勿删除P2卡的数据。

  - 务必在P2设备或P2 Viewer Plus上格式化P2卡。

页面顶部