- 顶部
- 网络连接
- 使用FTP客户端功能
- 从FTP服务器写回SD存储卡（导入）

# 从FTP服务器写回SD存储卡（导入）

您可从网络上的FTP服务器向SD存储卡写回选定的文件夹。

显示FTP资源浏览器画面。

其中会显示已设置服务器上的文件夹。

选择要写回的文件夹。

在主菜单→ ［片段］ → ［导入］中选择［SD存储卡］。

按压控制杆。

此时将出现确认消息。选择［OK］以开始写回SD存储卡。

写回完成后，屏幕上会出现［COPY COMPLETED!］。

注意

- 若要取消写回过程，请按控制杆。在出现［取消］确认消息时选择［是］，然后按控制杆。SD存储卡中已部分写回的文件将被删除，但已成功写入的文件会保留下来。

- 写回开始后，将无法再检测连接断开错误。如果复制过程已经拖延，则取消导入操作。

- 根据选定文件夹内的文件数量、大小和网络状态等因素，写回完成可能需要较长时间。

- 与SD存储卡内文件与具有相同路径名称的文件均将被删除。但是，如果路径名称相同而类型不同（文件夹或文件），则会出现错误。

- 为了防止意外覆盖，请尽可能在写回之前先格式化SD存储卡。

- 如要使用SSH传输剪辑，FTP必须支持SSH。

- 使用SSH会降低传输速度。

页面顶部