- 顶部
- 播放
- 缩略图操作
- 文本提示

# 文本提示

您可以在录制或播放期间添加文本提示。文本提示可用于在某个点上播放剪辑或将剪辑分割成小片段并复制需要的部分。

## 添加文本提示

必须事先将［文本提示］分配到USER按钮（将USER1分配到USER8）。详情请参阅“向USER按钮分配功能”。

按下已在录制、播放和缩略图中分配有［文本提示］功能的USER按钮。

- 录制或播放时按此按钮将在按下按钮的瞬间插入文本提示。此刻，将显示［文本提示］（成功时）或［TEXT MEMO INVALID］（不成功时）。

- 显示缩略图画面时按此按钮将在缩略图的位置（通常位于开头）插入文本提示剪辑。

注意

- 单个剪辑最多可记录100个文本提示。

- 当按下已分配有［文本提示］功能的USER按钮时，可能会停止播放片刻。这不是故障。

- 您可以隐藏剪辑（添加有带有卡序号的文本提示）的文本提示指示。在主菜单→ ［片段］ → ［缩略图设置］ → ［文本提示指示］中设置此项。 (［文本提示指示］)

## 从文本提示位置播放

缩略图显示

显示关联到文本提示的静态图像

光标向下移动

文本提示剪辑的所选数量（蓝色）和总数量（白色）

图1

图2

在主菜单→ ［片段］ → ［缩略图显示］中选择［文本提示场景片段］。

在LCD液晶屏的上方部位显示添加了文本提示的剪辑缩略图；在LCD液晶屏的下方部位显示光标所选剪辑的文本提示信息。（图1）

将光标移至待播放的含有文本提示的剪辑上，然后按控制杆。

光标移至LCD液晶屏的下方部位。（图2）

将光标置于下方部位，左右按压控制杆将光标移至要播放的下一文本提示号，然后按〈/〉按钮。

- 从光标所在的文本提示的时间码处开始播放。

  如果在播放期间按〈〉按钮或在剪辑结尾处完成播放，则缩略图画面会再次出现，光标将返回到播放开始处的文本提示的缩略图。

- 按住〈SHIFT〉按钮，同时上下按压控制杆，将光标移动到第一/最后一个文本提示。

- 按〈EXIT〉的按钮，将光标返回到缩略图画面的上方部位。

注意

- 在显示文本提示画面时按录制按钮不会开始录制。

- 对于主菜单→ ［系统模式］中具有不同设置（不同的系统频率）的AVC-Intra和AVC-LongG格式的剪辑，可能不会显示文本位置的缩略图，而是可能显示带有［!］标记的缩略图。

## 删除文本提示

执行“从文本提示位置播放”中的步骤1至2，在剪辑中选择所需的文本提示。

将光标移至要删除的文本提示，然后按控制杆。

在主菜单→ ［片段］中选择［删除］，然后按控制杆。

采用控制杆选择［是］。

这将删除文本提示。

## 使用文本提示分割剪辑和复制必要的部分

执行“从文本提示位置播放”中的步骤1至2，在剪辑中选择所需的文本提示。

将光标移至要复制的文本提示，然后按控制杆。

用户可选多个文本提示。

在主菜单→ ［片段］中选择［复制］。

采用控制杆选择复制目标插槽，然后选择［是］。

- 开始复制。

- 所选文本提示和下一文本提示之间的部分会被复制。如果所选文本提示之后没有找到任何文本提示，则所选文本提示到剪辑结尾之间的部分会被复制。

- 如果选择多个文本提示，则所选部分均会被复制。

- 在复制剪辑时，将显示复制过程的进度及取消状态。若要中止复制过程，请按控制杆。显示［是］/［否］确认画面时，可使用控制杆选择［是］。

注意

- 在使用文本提示进行剪辑分割和复制时，可能会根据剪辑的录制方法自动修改和复制已复制的区域。

页面顶部