- 顶部
- 概要
- 此摄像机的用途

# 此摄像机的用途

此摄像机为一款P2手持式摄录一体机，具有如下特点。

- 此摄像机具有22倍光学变焦和新开发的1/3英寸220万像素3MOS传感器，灵敏度高F11（59.94 Hz）/F12（50 Hz）且噪音低。

- 除AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50外，作为录制编解码器，摄像机还具有低速率和全HD (1920×1080，4:2:2，10位）画质AVC-LongG 50/AVC-LongG 25，可以使用AVC-LongG 12（4:2:0，8位）长时间录制。

- 其同时兼容microP2存储卡和P2存储卡。

- 支持1080/60P、1080/50P、720/60P和720/50P逐行全帧频拍摄，3G SDI/HDMI输出，以及使用AVC低码流素材视频的操作。

- 除使用有线和无线LAN连接进行元数据输入和播放列表编辑外，还可通过连接4G/LTE USB调制解调器（选购），将低码流素材文件发送到网络服务器。

  此外，通过连接外部绑定设备可进行高速网络连接。

  有关可连接的绑定设备的详情，请访问下列网站的支持台：

  http://pro-av.panasonic.net/

- 支持视频流传输。您可以在存储卡中录制视频的同时分送实时视频流。

录制到存储卡
链接到外部设备
连接到网络
页面顶部