- 顶部
- 网络连接
- 网络功能
- 设置P2播放列表编辑功能

# 设置P2播放列表编辑功能

## 从Web浏览器启动应用程序（P2 Playlist Editor）

完成与移动设备或电脑的网络连接后，启动移动设备或电脑上的浏览器，然后启动应用程序（P2 Playlist Editor）。

图1

在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络功能］ → ［播放列表］中选择［打开］。

模式切换到播放列表编辑模式。

启动移动设备或电脑上的浏览器（Safari、Internet Explorer）。

在浏览器的地址输入栏中输入为摄像机设置的IP地址。

- 出厂设置： ［192.168.0.1］

如果使用电脑，请按Enter键；如果使用iPad/iPhone，请点击GO按钮。

Web应用程序（P2 Playlist Editor）启动。

显示确认画面时，在输入画面上输入［USER NAME］和［PASSWORD］。

输入已为摄像机设置的［用户帐号］（出厂设置： ［guest］）和［密码］（出厂设置： ［p2guest］）。

出现（图1）所示的画面时，即已建立连接。

可在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络功能］ → ［用户帐号］中设置用户账户名和密码。

可在主菜单→ ［网络设置］ → ［网络功能］ → ［帐号列表］中创建或删除账户，并可更改密码。

最多可输入31个字符的用户账户名及6至15个字符的密码。

有关P2 Playlist Editor的信息，请参阅以下网站的“P2 Web Application”的用户指南：

http://pro-av.panasonic.net/en/manual/index.html

注意

- 当［网络选择］设为［关闭］或［4G/LTE］时，不能使用P2播放列表编辑功能。

- 使用播放列表编辑功能时可以同时连接的客户端数为1。

页面顶部