- 顶部
- 拍摄
- 处理设置数据
- 处理SD存储卡

# 处理SD存储卡

SD存储卡在电源打开前后均可取出和插入。

## 插入SD存储卡

图1

图2

打开卡插槽盖。（图1）

将SD存储卡的标签面朝上将其插入SD存储卡槽，然后关闭插卡插槽盖。（图2）

注意

- SD存储卡必须以正确的面朝SD卡插槽插入。如果SD存储卡难以插入，则可能是反面朝上或者前后颠倒了。请勿强行插入插槽。检查卡的方向，然后重新插入。

- 摄像机使用兼容SD、SDHC或SDXC标准的SD存储卡。

- 关于处理SD存储卡的详细信息，请参阅“SD存储卡使用注意事项”。

## 取出SD存储卡

打开卡插槽盖并确保忙碌指示灯没有亮起，然后将SD存储卡进一步推入摄像机，接着松开。如此可使SD存储卡从卡插槽中露出。取出SD存储卡并关闭卡插槽盖。

### 请在使用或存放存储卡时注意下列事项。

- 避免高温和高湿度。

- 避免水滴。

- 避免带电。

存放SD存储卡时，请保持卡仍然插入摄像机并关闭插槽盖的状态。

页面顶部