- 顶部
- 网络连接
- 上载期间录制功能
- 显示上载列表

# 显示上载列表

您可使用上载列表查看要上载的剪辑的传送状态。

选择主菜单→ ［网络设置］ → ［FTP客户端设置］ → ［上传列表］。

显示上载列表。

## 上载列表画面

1. ［场景片段名称］

   显示剪辑名称。对于已设置自动传送的剪辑，在剪辑名称后显示［AUTO］。

2. ［状态］

   显示上载状态

   ［OK］：上载

   ［ERROR］：上载失败

   ［PAUSE］：准备上载

   ［COPY］：正在上载

   ［WAIT］：等待上载

3. ［容量］

   显示文件大小。

4. ［最后更新］

   显示当［状态］显示变化时的日期和时间。

## 上载列表画面的操作

您可以从上载列表中删除、取消或重新传送项目。

从上载列表中选择项目。

执行下列操作之一。

- 要删除某个项目，可使用控制杆选择［删除］。

- 要取消上载，可使用控制杆选择［取消］。

- 要重新传送项目，可使用控制杆选择［重试］。

- 要删除所有项目，可同时按〈SHIFT〉按钮和〈RESET〉按钮。显示确认画面时，可使用控制杆选择［是］。此时，已注册到上载列表的剪辑信息的当前日志也将被删除。

- 若要删除历史记录（［状态］为［OK］或［ERROR］的项目），可同时按〈SHIFT〉按钮和〈EXIT〉按钮。显示确认画面时，可使用控制杆选择［是］。

注意

- 如果显示上载列表时［状态］显示改变，则不会更新画面。

- 对于在上载列表中登记的剪辑信息（月和日、剪辑号(全球剪辑ID)、状态），最多可在SD存储卡中保存最近的1000条日志。

页面顶部