- 顶部
- 概要
- 使用摄像机之前

# 使用摄像机之前

#### 使用摄像机之前，务必确认内置电池电量充足并设置日期/时间。

如果内置电池电量耗尽，摄像机的内部时钟将被重置。这可能造成无法正确地记录剪辑的元数据，以及在缩略图画面中不能正确地显示剪辑。

使用之前确认内置电池电量充足。（给内置电池充电）

此外，设置正确的日期/时间。（设置内部时钟的日期/时间）

#### 在雨雪天气或在海边使用本产品时，小心勿让水进入到摄录一体机内部。

水会造成摄录一体机和存储卡损坏。（无法修复）

#### 请确保本摄录一体机远离产生磁场的设备（电视机、电视游戏机等）。

- 如果您在电视机附近使用摄录一体机，在电磁波的作用下，视频和声音数据可能会出现失真。

- 由扬声器和大型电机产生的强磁场可能会造成录制内容损坏，同时可能造成图像失真。

- 微波炉发出的电磁波可能会对摄录一体机造成有害影响，并可能造成视频和声音数据损坏。

- 如果遭受产生磁场的设备造成的伤害效果，摄录一体机可能无法正常工作。如不幸发生这种情况，请关闭摄录一体机，取下电池或者从电源插座上拔下AC适配器插头。之后，重新装上电池或重新连接AC适配器。之后，对摄录一体机开机。

#### 请勿在无线电发射器或高压设备附近使用摄录一体机。

如果在无线电发射器或高压设备附近使用摄录一体机，可能会对录制的音频和声音数据造成伤害效果。

#### 在海边使用摄录一体机时，小心勿让泥沙和灰尘进入摄录一体机。

泥沙和灰尘可能会造成摄录一体机和存储卡损坏。（当插入或取出存储卡时要特别小心）

#### 电池充电器和电池

- 如果即便电池处于最佳温度，〈CHARGE〉指示灯仍不断闪烁，则电池或电池充电器可能已损坏。请联系经销商咨询。

- 如果电池为温热状态，则充电时间要比平常要长。

- 如果您在临近收音机的位置使用电池充电器，则收音机声音可能失真。使用电池和电池充电器时，请将它们与收音机之间至少保留1 m的距离。

- 使用电池充电器时可能会发出噪音，但这并非故障。

#### 搬运摄录一体机时，请小心不要让其掉落。

- 强烈冲击会造成摄录一体机机身损坏，并可能导致其无法正常工作。

- 携带摄录一体机移动时，请采用手带或肩带，并小心谨慎地操作。

#### 请勿在摄录一体机上喷涂杀虫剂或挥发性物质。

- 如果摄录一体机接触到杀虫剂或挥发性物质，则机身可能出现翘皮，同时可能会出现涂料脱落。

- 请勿允许摄录一体机持续长时间解除橡胶或乙烯基物体。

#### 本摄录一体机使用过后，取出电池或从电源插座中拔出交流电缆。

#### 电池特性

此电池为可充电的的锂离子电池。其通过内部的化学反应产生电能。这一化学反应易受周围温度和湿度影响，因此当周围温度较热或较冷时，电池的有效使用时间也将缩短。在极低温度环境下使用时，有效使用时间大约为5分钟。

当电池处于极高温度环境下时，其保护功能将运行，摄录一体机暂时无法使用。

#### 使用后，务必从摄录一体机内取出电池。

务必从摄录一体机内取出电池。（如果将电池留在摄录一体机中，即便在关机时，其仍将消耗少量电流）

如果电池留在摄录一体机中较长一段时间，其会过度放电，即便再次充电也可能无法再用。

请勿在开机时取出电池。

在工作指示灯完全熄灭后，关机并取出电池。

#### 处理电池端子时，请倍加小心。

请勿允许电池端子上留有灰尘或异物。

此外，如果您无意丢弃了电池，请确认电池壳体和端子未出现翘曲。

将变形的电池装入摄录一体机或将其连接到电池充电器上时，可能会造成摄录一体机或电池充电器损坏。

#### 丢弃存储卡或将其转让给他人时应保持谨慎

使用摄像机或电脑的功能格式化存储卡或删除数据只会更改文件管理信息，不会完全擦除存储在卡上的数据。丢弃这些卡或将其转让给他人时，请将其物理损毁或使用电脑专用数据删除程序（市售）来完全删除数据。用户自行负责管理存储在自己存储卡中的数据。

#### LCD液晶屏和寻像器

- 如果允许同一图像或同一段文字在LCD液晶屏上显示较长一段时间，图像可能会“烧屏”。让摄录一体机关机几小时后，其将恢复正常。

- LCD液晶屏的液晶面板在极端温差的地方会形成结露。如果发生这种情况，可用柔软的干布进行擦拭。

- 如果摄录一体机很冷，刚刚开机后，LCD液晶屏将比正常时稍暗。当内部温度上升后，屏幕将恢复到正常亮度。

- 由于摄像机的寻像器使用有机EL，如果允许同一图像或同一段文字显示较长一段时间，图像可能会“烧屏”。但录制的图像并不存在任何问题。

  可通过关闭屏幕、使用目镜传感器等操作切换画面。

- LCD液晶屏和寻像器（有机EL）是高精度管理的器件，因此至少99.99%的点为有效像素，至多有0.01%的点为无效的像素并始终点亮。因此，这并非故障，也不会对录制的图像造成任何影响。

#### 请勿将镜头和寻像器的目镜朝向太阳。

否则会损坏内部部件。

#### 端子的防护帽

请在未使用的接线端子上装上防护帽。

#### GPS

GPS（Global Position System）卫星由美国联邦政府管理，其精度有些时候是经过有意调整的。

请在视野开阔，无诸如屋顶、数目等障碍物干扰的位置进行定位。

根据周围的环境和时间，定位有时可能会耗时较久，且可能会出现较大的误差。

#### 关于激光束的注意事项

如果MOS传感器受到激光束的照射，则MOS传感器可能会受损。

在使用激光设备的环境中拍摄时，应多加小心，以免激光束照射到镜头。

#### 注意下列要点。

- 如果您准备录制重要的影像，请务必预先拍摄部分测试片段来验证图像和声音均能录制正常。

- 对于因摄像机或使用的P2卡故障导致的视频或音频录制错误，我们概不负责。

- 在录制前，请设置并检查日历和时区（设置内部时钟的日期/时间）。此类设置可影响到录制内容的管理和播放顺序。

#### 关于本产品的软件信息

1. 本产品含有经GNU General Public License（GPL）和GNU Lesser General Public License（LGPL）授权的软件，由此获知用户拥有获取、再工程和再发布此类软件源代码的权利。

2. 本产品含有经MIT-License授权的软件。

3. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

4. 本产品含有经OpenBSD License授权的软件。

5. This product includes PHP, freely available from <http://www.php.net/>.

6. This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

7. 本产品含有经MOZILLA PUBLIC LICENSE授权的软件。

关于上述描述（原版以英文提供）及如何获取源代码的详细信息，请访问下列网站：

http://pro-av.panasonic.net/

我们不接受关于用户获取源代码详细信息的咨询。

#### 安装USB驱动程序时的注意事项

有关驱动程序的最新信息，请访问以下网站：

http://pro-av.panasonic.net/

- 通过该网站将所需的驱动程序安装到电脑上。

- 有关驱动程序安装步骤的详情，请参阅网站上的安装手册。

页面顶部