- 顶部
- 拍摄
- 使用GPS获取位置信息
- 使用摄像机中的GPS获取位置信息

# 使用摄像机中的GPS获取位置信息

GPS内置于摄像机。您可以使用GPS将位置信息作为剪辑元数据录制到剪辑中。

可以在屏幕上查看GPS（纬度、经度、高度、日期和时间）的信息。详情请参阅“模式检查显示”。

将主菜单→ ［其它功能］ → ［GPS］设为［内部］。

- ［GPS］在LCD液晶屏和寻像器画面上亮起，并通过四级指示条指示GPS信号的接收状况。

- 如果在主菜单→ ［其它功能］ → ［电源关闭GPS数据］中设置［保持］，则可保留GPS位置信息。

注意

- 如果在等待几分钟后仍不能定位，则表示GPS信号太弱，难以接收到。

- 请在具有空旷视野的开放空间内进行定位。

- 检测高度可能比检测经纬和纬度需要花费更多的时间。

- 当主菜单→ ［系统模式］ → ［记录格式］设为DVCPROHD、DVCPRO50、DVCPRO或DV模式时，GPS不会被记录到剪辑中。

- 以下为无法正确接收GPS卫星信号的几种位置。因此，您可能无法在这些位置定位，或者定位时存在较大的误差幅度。

  - 室内

  - 靠近建筑或建筑间的“峡谷”

  - 地下购物区

  - 森林中

  - 行进中的列车或汽车

  - 隧道内

页面顶部