- 顶部
- 维护
- 常见问题解答
- 拍摄

# 拍摄

#### 焦距并不自动调整。

- 是否设置了手动聚焦模式？设置自动对焦模式即可使焦距自动调整。

- 您是否正在无法在自动对焦模式下正确对焦的环境下进行拍摄？在部分环境下，自动对焦功能无法正确调整对焦。在此情形下，请采用手动聚焦模式调整对焦。

  在以下条件下，对焦可能无法正确调整：

  - 被摄体的距离不近不远

  - 通过一面脏污的玻璃拍摄被摄体

  - 在黑暗的地点拍摄

  - 附近有发光体

  - 拍摄高速运动的被摄体

  - 拍摄低对比度的被摄体

#### 即便正确插入了microP2存储卡或P2存储卡，仍无法进行拍摄。

- P2存储卡上的写保护开关处于PROTECT位置时，无法进行录制。

- microP2存储卡上的写保护开关处于LOCK位置时，无法进行录制。

- 如果P2卡上剩余空闲空间极小，请将卡上内容保存到其他介质上并从卡上删除，或重新插入一张新卡。

- 如果P2卡处于一种无法使用的格式，请在摄像机上将卡重新格式化。

- 这是一张2 GB P2存储卡吗？如果是，则介质信息显示为［E］，此卡无法使用。

- 剪辑数是否超出了1000？单张P2卡上不可录制超过1000份剪辑。连续片段录制模式下录制时，会创建包含多段剪辑的合并剪辑。即便缩略图画面显示剪辑数较少，实际的剪辑数量仍可能达到1000。

#### 无法进行循环记录。

- 循环记录仅可在microP2存储卡槽上进行。此外，还必须插入两张至少有1分钟空余空间的卡。

页面顶部