- 顶部
- 拍摄
- 特殊记录功能
- 拍摄标记记录功能

# 拍摄标记记录功能

拍摄标记是添加到各个剪辑缩略图用以区分剪辑的标记。

仅添加了拍摄标记的剪辑才可进行显示或播放。

## 添加拍摄标记

在主菜单→ ［用户开关］中将［记录标识］分配给［USER1］至［USER8］中的一个。

在录制或录制后暂停期间，按下拍摄标记分配的按钮。

- 显示［MARK ON］，拍摄标记被添加到最新录制的剪辑中。

- 再按一次按钮显示［MARK OFF］，拍摄标记消失。

注意

- 记录暂停期间添加拍摄标记时，会添加到最近记录的剪辑中。

- 也可在显示缩略图时添加拍摄标记。（拍摄标记）

- 在循环记录、间隔记录或单次记录过程中，无法添加拍摄标记。如果操作无效，按下按钮时会显示［SHOT MARK INVALID］。

- 播放期间无法设置或取消拍摄标记。暂停播放时，可以设置或取消拍摄标记。

- 将拍摄标记添加到合并剪辑（如在多microP2存储卡上录制的剪辑）或将其删除时具有下列限制：

  - 必须将所有组成剪辑的microP2存储卡插入插槽。

  - 仅可将拍摄标记添加到合并剪辑中的顶层剪辑。

页面顶部