- 顶部
- 连接到外部设备
- 通过〈USB2.0 DEVICE〉或〈USB3.0 HOST〉端子的连接功能
- 连接到USB设备模式中的电脑

# 连接到USB设备模式中的电脑

通过USB 2.0将摄像机连接到电脑，插入摄像机的P2卡可用作大容量存储设备。

## 连接到电脑

USB电缆（选购）

Mini-B

电脑

图1

图2

图3

将USB电缆连接到〈USB2.0 DEVICE〉端子（设备）。（图1）

在主菜单→ ［网络设置］ → ［USB模式选择］中设为［设备模式］。（图2）

关于详细信息，请参阅“设置菜单基本操作”。

在主菜单→ ［网络设置］ → ［USB模式］中设置［打开］。（图3）

在USB连接期间，在寻像器或LCD液晶屏的中心显示［USB DEVICE CONNECTED］。

如果USB连接被移动或连接不正确，显示［USB DEVICE CONNECTING...］。

退出USB设备模式。

共有三种方式：

- 将摄像机的电源开关转到〈OFF〉。

- 按〈EXIT〉按钮。

  在USB设备模式中，在LCD液晶屏、寻像器或画面的下方位置显示［Push EXIT to Return to CAMERA MODE］。

- 按下已分配有［USB模式］功能的USER按钮。

USB设备模式结束后约5秒钟返回到摄像机的拍摄状态。

注意

- 摄像机不随附USB 2.0电缆。请准备市售支持USB 2.0的电缆（为抑制噪声而进行双屏蔽）。

- 支持最长5 m的USB连接电缆，但推荐使用3 m以内的电缆。

- 首次进行USB连接前，先在您的电脑上安装P2 Viewer Plus软件。

- 请从网站上下载USB驱动程序，并将其安装到电脑上。有关驱动程序的安装步骤，请参阅网站上的安装手册。

  有关驱动程序的最新信息，请访问以下网站：

  http://pro-av.panasonic.net/

- 摄像机只支持USB 2.0。请确保电脑支持USB 2.0。

- 通过USB将摄像机连接到电脑时，请确保没有其他的设备通过USB连接到电脑。

- 通过USB连接摄像机时，不要弹出P2卡。

- 连接USB时，如果不存取，则P2卡的存取LED会关闭。

- 摄像机在USB设备模式下工作时，不允许摄像机拍摄、录制/播放操作或剪辑缩略图操作。

- 摄像机在USB设备模式下工作时，不显示P2卡的剩余容量和状态。此外，此时也无法输出或显示显示视频/音频。

页面顶部