- 顶部
- 播放
- 基本步骤
- 播放

# 播放

1. 〈THUMBNAIL〉按钮

2. 〈/〉按钮

3. 控制杆

按〈THUMBNAIL〉按钮。

寻像器画面上出现缩略图画面。

使用控制杆将光标移动到所要播放的剪辑上。

按〈/〉按钮。

- 从光标指示的剪辑开头开始播放。

- 光标指示的剪辑播放结束后，将按缩略图画面上显示的顺序播放剪辑。最后一个剪辑播放结束时返回到缩略图画面。

- 通过更改缩略图的显示设置，您可以设置为播放指定插槽中的剪辑或仅播放插入文本提示的剪辑。

- 如要更改剪辑的播放顺序，请按照您想要播放的顺序依次选择剪辑。在主菜单→ ［片段］ → ［缩略图显示］中选择［选择的场景片段］，按照所选顺序显示剪辑。

- 剪辑播放期间，按〈〉按钮可开始4倍速快退播放，按〈〉按钮可开始4倍速快进播放。按〈/〉按钮可恢复正常显示。

- 剪辑播放期间，按〈/〉按钮可暂停播放。

  暂停期间，按〈〉按钮可将播放暂停在剪辑的开头。再次按〈〉按钮可将播放暂停在上一个剪辑的开头。

  暂停期间，按〈〉按钮可将播放暂停在剪辑的开头。

  在暂停时，按〈AUDIO MON/ADV〉按钮的〈+〉将快进一帧，按〈−〉将返回一帧。

- 剪辑播放期间，按〈〉按钮可停止播放并返回到缩略图画面。

注意

- 播放剪辑时，无需选择剪辑（缩略图周围带有蓝色边框）。

- 无法播放剪辑编号显示为红色的剪辑。这些为其它视频格式（如1080i、480i）的剪辑。

- 播放停止时，光标移动到刚刚播放的剪辑的位置，无论播放开始的位置如何。

- 再次按〈/〉按钮可从光标处的剪辑的开头开始播放。若要从上次播放停止的位置继续播放，请在主菜单→ ［片段］ → ［缩略图设置］ → ［重放开始位置］中选择［继续上次重放］。

- 播放不同的压缩录制格式可能会导致剪辑之间音频和视频失真。

- 连续播放格式相同但音频比特率不同的剪辑会导致剪辑之间音频静音。

- 您可以将缩略图画面切换到显示文本提示，从文本提示位置开始播放剪辑。（从文本提示位置播放）

- 可在主菜单→ ［片段］ → ［缩略图设置］ → ［重放开始位置］中选择从缩略图播放时的播放开始位置。

## 调节音频

您可以调节内置扬声器和耳机端子的输出音量。

按〈AUDIO MON/ADV〉按钮的〈+〉/〈−〉。

页面顶部