- トップページ
- 準備
- アクセサリーの取り付け
- 三脚への取り付け

# 三脚への取り付け

本機を三脚に取り付ける場合は、別売品の三脚アダプター（SHAN-TM700）を使います。

三脚アダプター

雲台

図1

図2

三脚アダプターを三脚に取り付ける。（図1）

本機を三脚アダプターに取り付ける。（図2）

溝に沿って、カチッと音がするまで本機を前方へスライドさせます。

NOTE

- 本機と三脚アダプターの重心を考慮して、アダプターの穴を選択してください。

  また、選択した穴の径が、雲台のねじの径と合うことを確認してください。

## 三脚アダプターから取り外す

赤いレバーを押しながら、黒いレバーを矢印の方向へ動かし、本機を後方にスライドさせて外します。

赤いレバー

黒いレバー

NOTE

- 本機を取り外した後、三脚アダプターのピンが元に戻らないときは、再度赤いレバーを押しながら、黒いレバーを矢印の方向へ動かして、ピンを元の位置に戻します。

  ピンが中央に残ったままでは、本機の取り付けができません。お気をつけください。

ページトップへ戻る