- トップページ
- 記録のための調整と設定
- ビューファインダーの状態表示
- フォーカスアシスト機能

# フォーカスアシスト機能

フォーカスアシスト機能は、フォーカスを合わせやすくするための機能です。

## 拡大表示［EXPAND］

メインメニュー→［CAMERA］→［SW MODE］→［FOCUS ASSIST］で［EXPAND］に設定時、［ASSIST］を割り当てた〈USER〉ボタン（〈USER MAIN〉/〈USER1〉/〈USER2〉）、または〈RET〉ボタンを押すと、画面中央部分が約3倍に拡大表示されて、フォーカスを容易に合わせることができます。

- 拡大表示中は状態表示およびゼブラパターンが消え、画面上部に［EXPANDED］と表示されます。

- メインメニュー→［CAMERA］→［SW MODE］→［EXPAND MODE］で拡大表示の解除方法を選択できます。

  - ［10SEC］：10秒で解除されます。

  - ［HOLD］：［ASSIST］を割り当てたボタンを押すまでは解除されません。

  - ［UNTIL REC］：記録開始時に解除されます。記録中は拡大表示ができません。

NOTE

- ビューファインダー画面と液晶モニター画面が拡大表示されます。

- ビデオ出力、SDI出力、HDMI出力では拡大表示されません。

## フォーカスインレッド表示［IN RED］

メインメニュー→［CAMERA］→［SW MODE］→［FOCUS ASSIST］で［IN RED］に設定時、［ASSIST］を割り当てた〈USER〉ボタン（〈USER MAIN〉/〈USER1〉/〈USER2〉）、または〈RET〉ボタンを押すと、ビューファインダーや液晶モニターに表示される映像の輪郭部分が赤色でふち取られます。

ピントを合わせたい被写体の輪郭が赤色になるように、調整してください。

## フォーカスバー表示［FOCUS BAR］

メインメニュー→［VF］→［VF INDICATOR］→［FOCUS BAR］で［ON］に設定すると、フォーカスバーを表示できます。

フォーカスが合っている度合いをバーの長さで表示します。

フォーカスが合っていないとき

フォーカスが合ってくると、バーが右方向に伸びる

ページトップへ戻る