- トップページ
- 概要
- システムで活用
- 拡張構成機器

# 拡張構成機器

基本構成機器に加えて、次の機器が用意されています。

品名 | 品番 | 備考
--- | --- | ---
リモートコントロールケーブル | AJ-C10050G | —
リモートコントロールユニット | AJ-RC10G | 「リモートコントロールユニット（AJ-RC10G）の接続」
エクステンションコントロールユニット | AG-EC4G | 「エクステンションコントロールユニット（AG-EC4G）の接続」
リモートオペレーションパネル | AK-HRP200G | 「 リモートオペレーションパネル（AK-HRP200G）の接続」
ワイヤレスモジュール | AJ-WM30 | 「ワイヤレスモジュールAJ-WM30の場合」
LCDモニター | BT-LH80W/BT-LH900など | —
ストレージデバイス | — | —
UniSlotワイヤレスマイクレシーバー | — | —
外部DC電源 | — | 「外部DC電源の使用」

ページトップへ戻る