- トップページ
- クリップのサムネール操作
- サムネール操作について
- ショットマーク

# ショットマーク

本機は、ほかのクリップと区別するために、クリップのサムネールにショットマークを付加できます。

〈SHOT MARKER〉ボタン

カーソルをカーソルボタンで動かして、ショットマークを付加したいクリップに合わせる。

〈SHOT MARKER〉ボタンを押す。

- カーソルを合わせたクリップのサムネールに、ショットマークが付加されます。

- ショットマークを削除するには、再度カーソルを合わせて〈SHOT MARKER〉ボタンを押します。

NOTE

- ショットマークは記録中にも付加できます。

- 記録停止後にショットマークを付加すると、直前に記録したクリップにショットマークを付けることができます。

  詳しくは「ショットマーク記録機能」を参照してください。

- 複数のP2カードにまたがるクリップに、ショットマークを付加/削除する場合、そのクリップが記録された全てのP2カードを挿入した状態で行ってください。

- 工場出荷時、［SHOT MARK］は〈SHOT MARKER〉ボタンに割り当てられています。メインメニュー→［CAMERA］→［SW MODE］でレンズの〈RET〉ボタンに割り当てることもできます。

ページトップへ戻る