- トップページ
- 記録のための調整と設定
- 設定データの取り扱い
- SDメモリーカードの取り扱い

# SDメモリーカードの取り扱い

SDメモリーカードは、電源を入れる前でも入れた後でも出し入れできます。

## SDメモリーカードを入れるには

スロットカバーを開ける。

SDメモリーカード（別売品）のラベル面を上にして、SDメモリーカード挿入口に差し込み、スロットカバーを閉める。

NOTE

- SDメモリーカードの向きが正しいことを確認してからSDメモリーカードを入れてください。入れるときに抵抗があって入りにくいときは、SDメモリーカードが裏向き、または前後が逆になっている可能性があります。無理に押し込まず、向きを再度確認して正しく入れ直してください。

- 本機には、SD規格、SDHC規格、またはSDXC規格に準拠したSDメモリーカードをご使用ください。

- SDメモリーカードの取り扱いについて、詳しくは「SDメモリーカードの使用上のお願い」を参照してください。

## SDメモリーカードを取り出すには

スロットカバーを開け、ビジーランプが点灯していないことを確認してからSDメモリーカードをさらに本体側へ押し込み、離します。SDメモリーカードが挿入口から浮いてくるので、SDメモリーカードを引き抜いて、スロットカバーを閉めます。

### 使用時、保管時は次の項目にお気をつけください。

- 高温・多湿を避けてください。

- 水滴を付けないでください。

- 帯電を避けてください。

SDメモリーカードは、本機に挿入してスロットカバーを閉めた状態で使用、保管してください。

ページトップへ戻る