- トップページ
- 記録と再生
- 基本手順
- ネイティブ記録

# ネイティブ記録

1080Pおよび720Pのネイティブ記録（24PN、25PN、30PN）で撮影のフレームレートに応じて、有効フレームのみを抜き出して記録する方式です。

ネイティブ記録では、通常の記録時間より長く記録することができます。

なお、ネイティブ記録の場合でも、カメラ映像の出力や再生映像の出力はプルダウンされた59.94フレームまたは50フレームになります。

カメラ撮影

2:3プルダウン

記録

有効フレーム

NOTE

- 24PN（ネイティブ記録）では4フレーム周期、30PN（ネイティブ記録）では2フレーム周期の先頭から記録が開始されます。そのため、記録周期の異なるシステムモードのクリップに続けて記録すると、タイムコードが不連続になることがあります。

- ネイティブ記録時は、P2カードを挿入後、または、電源を入れた直後に記録を開始することはできません。P2カードが認識されてから記録を開始してください。

  P2カードの状態は、〈MARKER SEL〉/〈MODE CHECK/MENU CANCEL〉スイッチを〈MCK/MCL〉側に3回倒し、ビューファインダーに表示される［SLOT1］、［SLOT2］（または［SLOT3］、［SLOT4］）の行で確認してください。

ページトップへ戻る