- トップページ
- メンテナンス
- ワーニングシステム
- サムネール操作、メニュー操作およびUSBストレージモードでのワーニング/エラー表示

# サムネール操作、メニュー操作およびUSBストレージモードでのワーニング/エラー表示

#### サムネールおよびメニュー

メッセージ | 内容 | 対応
--- | --- | ---
［AUTHENTICATION ERROR!］ | 手動認証に失敗しています。 | 正しいパスワードを入力してください。
［CANNOT ACCESS!］ | コンテンツ不良などによりデータへアクセスできません。 | メディア、クリップを正常な状態としてからご使用ください。
［CANNOT CHANGE!］ | サムネールが生成できずに、のマークアイコンが表示されたクリップは、テキストメモ位置でのサムネール変更はできません。 | サムネールが表示できるように、設定やコンテンツを修正してください。
［CANNOT DELETE!］ | コンテンツバージョンが不整合です。削除できません。 | 機器とコンテンツのバージョンを合わせてください。
［CANNOT FORMAT!］ | P2カードなどの問題でフォーマットができません。 | P2カードを確認してください。
［CANNOT RE-CONNECT!］ | 複数枚のP2カードにまたがって記録したクリップではないコンテンツを選択していることなどが原因で、クリップの再結合ができません。 | 選択しているコンテンツを確認してください。
［CANNOT REPAIR IN SELECTION!］ | 選択したクリップの一部が修復できません。 | 選択しているコンテンツを確認してください。
［CANNOT REPAIR!］ | 修復できないコンテンツを選択しています。 | 選択しているコンテンツを確認してください。
［CANNOT SAVE!］［FILE NAME IN USE］ | 既に同じ名前の設定ファイル名がSDメモリーカードに存在します。 | 別の名前で保存してください。
［CARD FULL!］ | P2カード、SDメモリーカードがいっぱいです。 | 空き領域があるメディアを挿入してください。
［COPY IMPOSSIBLE. TOO LARGE CLIP CONTAINED!］［CLIP NAME:］（クリップ名） | 4 GBを超えたファイルは、P2メモリーカードや32 GB以下のmicroP2メモリーカードにコピーできません。 | 容量が32 GBを超えるmicroP2メモリーカードにコピーしてください。
［INVALID VALUE!］ | 入力しようとしたデータ値が不正規です。 | 正常な範囲のデータを設定してください。
［LACK OF CAPACITY!］ | カードの記録容量が不足しています。 | 記録容量が十分あるカードを挿入してください。
［MISSING CLIP!］ | 複数枚のP2カードにまたがって記録されたクリップが全てそろっていないクリップにはショットマークを付けることはできません。 | またがって記録された全てのP2カードを挿入してください。
［NO CARD!］ | P2カード、SDメモリーカードが入っていません。 | 対応メディアを挿入してください。
［NO COPY TO SAME CARD!］ | コピー元とコピー先が同じカードのためコピーできません。 | 選択しているクリップが入っていないカードへコピーしてください。
［NO FILE!］ | 指定されたファイルが存在していません。 | ファイルを確認してください。
［NO INPUT!］ | データが入力されていません。 | データを入力してから設定してください。
［NO SD CARD!］ | SDメモリーカードがありません。 | SDメモリーカードを挿入してください。
［NOT SELECTED!］ | クリップを選択しないで削除などをしようとしています。 | 削除などをするクリップを選択してください。
［SAME CLIP IS SELECTED!］ | 選択クリップ中に同一クリップ（コピーで複製したもの）が複数個含まれています。 | 同一クリップ（コピーで複製したもの）は同時に複数個コピーできません。同一クリップを選択から外してください。
［TOO MANY CLIPS!］ | 選択しているクリップが多すぎます。 | 選択しているクリップ数を減らしてください。
［UNKNOWN CONTENTS FORMAT!］ | 本機で対応していないバージョンのコンテンツのワーニングです。 | 機器とコンテンツのバージョンを合わせてください。
プロキシー記録クリップのみをFTPサーバーからP2カードに書き戻すことはできません。 | プロキシー記録クリップは、SD メモリーカードに書き戻し（インポート）をしてください。
［UNKNOWN DATA!］ | メタデータの文字コードが不正規です。 | メタデータの文字コードはUTF-8となっています。ビューアーなどで正しい文字を入力してください。
ファイル内のデータに問題があります。 | ファイルを作成し直してください。
［USER CLIP NAME MODIFIED!］ | クリップ名にカウンター値を付加するときに、文字を削除する必要があります。 | カウンター付加の設定でユーザークリップ名とカウンターは合わせて100バイトまでしか保存できませんので、文字を自動的に削除します。
［WRITE PROTECTED!］ | P2カード、SDメモリーカードがライトプロテクトされています。 | 書き込みができるメディアを挿入してください。
［CANNOT OPERATE THIS MENU, WHILE "REC DURING UPLOAD" ENABLED.］ | メニューを実行できません。 | メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［FTP CLIENT SERVICE］→［REC DURING UPLOAD］で［DISABLE］に設定してから実行してください。

#### ソフトキーボード

メッセージ | 内容 | 対応
--- | --- | ---
［AUTHENTICATION ERROR!］ | 手動認証に失敗しています。 | 正しいパスワードを入力してください。
［CANNOT CHANGE!］ | テキストメモがない状態で［PERSON］（メモ入力者）項目を入力しようとしています。 | ［TEXT］（テキスト情報）項目を先に入力してください。
［CANNOT SET!］ ［INVALID VALUE!］ | 入力された値が異常です。 | 入力値を変更してください。
［CANNOT SET!］ ［NO INPUT!］ | ソフトキーボードに入力がありません。 | パスワードを入力してください。
［CANNOT SET!］ ［RETRY PASSWORD IS DIFFERENT!］ | 再入力したパスワードが異なります。 | 正しい照合用パスワードを入力してください。

#### ストレージ

メッセージ | 内容 | 対応
--- | --- | ---
［CANNOT ACCESS CARD!］ | P2カードのアクセス中にエラーが発生しています。 | P2カードを確認してください。
［CANNOT ACCESS TARGET!］ | 接続先のターゲットのアクセス中にエラーが発生しています。 | ストレージデバイスの状態や接続を確認してください。
［CANNOT COPY!］［FORMAT STORAGE DEVICE TO FAT］ | クリップコピーができるパーティションがストレージデバイスに存在していません。 | FAT形式でフォーマットしなおすか、P2カードをエクスポートしてパーティションを作成してください。
［CANNOT FORMAT!］ | ストレージデバイスのフォーマットができません。 | 接続しているストレージデバイスを変更してください。
［CANNOT RECOGNIZE STORAGE DEVICE!］ | ストレージデバイスが正しく認識できません。 | ストレージデバイスの電源を入れ直すか、接続するストレージデバイスを変更してください。
［CANNOT SELECT!］［MAX. 6 PARTITIONS］ | 6パーティションより多いストレージデバイスの選択（同時マウント）はできません。 | 選択済みパーティションを解除してください。
［CARD IS EMPTY! CANNOT COPY!］ | コピーするP2カードが空です。 | 空のカードはコピーする必要がないためコピーを行いません。
［FORMAT P2 CARD!］ | クリップが存在するP2カードへはインポートできません。 | P2カードをフォーマットしてください。
［LACK OF CAPACITY!］ | ストレージデバイスの空き容量が足りません。 | 空き容量の十分ある新しいストレージデバイスまたはフォーマットしたストレージデバイスを使用してください。
［MISMATCH COMPONENT!］ | コピー元とコピー先のP2カードの品番が不一致です。コピーできません。 | 同一品番のP2カードを使用するか、クリップ単位でインポートしてください。
［STORAGE DEVICE DISCONNECTED!］ | ストレージデバイスとの接続が切断されています。 | USBケーブルを〈USB3.0〉端子（ホスト）に接続しなおしてください。また、その後正常に動作しないときは、一度電源を切って、再び電源を入れてください。
［TOO MANY PARTITIONS!］ | パーティションが多すぎます。 | ストレージデバイスの最大パーティション数は23です。フォーマットしなおすか、新しいストレージデバイスを使用してください。
［UNKNOWN DEVICE CONNECTED!］ | 未対応のDVDドライブなどが接続されています。 | 接続機器を正しいストレージデバイスに変更後、一度電源を切って、再び電源を入れてください。
［VERIFICATION FAILED!］ | コピー後のコンペアが不一致です。 | 再度コピーしてください。

ページトップへ戻る