- トップページ
- ネットワーク接続
- レックデュアリングアップロード機能
- アップロードリストの表示

# アップロードリストの表示

アップロードリストでは、アップロード対象のクリップの転送状態を確認できます。

メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［FTP CLIENT SERVICE］→［UPLOAD LIST］を選択する。

アップロードリストが表示されます。

## アップロードリスト画面

1. ［CLIP NAME］

   クリップ名を表示します。自動転送が設定されているクリップは、クリップ名の後ろに［AUTO］と表示されます。

2. ［STATUS］

   アップロード状態を表示します。

   ［OK］：アップロード済み

   ［ERROR］：アップロード失敗

   ［PAUSE］：アップロード準備中

   ［COPY］：アップロード中

   ［WAIT］：アップロード待ち

3. ［SIZE］

   ファイルサイズを表示します。

4. ［LAST UPDATE］

   ［STATUS］表示が変更されたときの日時を表示します。

## アップロードリスト画面での操作

アップロードリストから項目の削除、キャンセル、再転送などの操作ができます。

アップロードリストで、ジョグダイヤルボタン（またはカーソルボタン/）で項目を選択し、〈SET〉ボタンを押す。

次のいずれかの操作をする。

- 項目を削除するには、ジョグダイヤルボタン（またはカーソルボタン/）で［DELETE］を選択します。

- アップロードをキャンセルするには、ジョグダイヤルボタン（またはカーソルボタン/）で［CANCEL］を選択します。

- 項目を再転送するには、ジョグダイヤルボタン（またはカーソルボタン/）で［RETRY］を選択します。

- 全ての項目を削除する場合、〈SHIFT〉ボタンと〈RESET〉ボタンを同時に押します。確認画面が表示されるので、ジョグダイヤルボタン（またはカーソルボタン/）で［YES］を選択します。このとき、アップロードリストに登録されたクリップ情報の最新ログも削除されます。

- 履歴（［STATUS］が［OK］と［ERROR］の項目）を削除するには、〈SHIFT〉ボタンと 〈EXIT〉ボタンを同時に押します。確認画面が表示されるので、ジョグダイヤルボタン（またはカーソルボタン/）で［YES］を選択します。

NOTE

- アップロードリストを表示中に、［STATUS］表示が変化した場合、画面は更新されません。

- アップロードリストに登録されたクリップ情報（月日、クリップ番号（グローバルクリップID）、ステータス）の最新ログ1000件までをSDメモリーカードに保存できます。

ページトップへ戻る