- トップページ
- メニュー操作
- メニューの一覧
- ［OPTION MENU］

# ［OPTION MENU］

## ［OPTION］

項目 | 設定内容
--- | ---
［ENG SECURITY］ | メニュー画面の開閉に制限をかけるかどうかの選択をします。 ［ON］：［USER MENU］以外のメニューが開けなくなります。解除するには、販売店にご相談ください。 ［OFF］：開閉に制限はありません。 工場出荷値：［OFF］
［FAN MODE］ | ファンの動作モードを設定します。 ［AUTO］：本機内部の温度が上昇すると、自動的にファンが回転します。 ［OFF］：ファンは常に回りません。［FAN STOPPED］ワーニングが表示されます。 工場出荷値：［AUTO］ 一度電源を切ると、次に電源を入れると、この項目は必ず［AUTO］に設定されます。ファンが停止した状態で動作を続けると、本機内部の温度が上昇し、正常に記録・再生ができないことがあります。通常は［AUTO］のまま使用してください。

ページトップへ戻る