- トップページ
- ネットワーク接続
- FTPクライアント機能の利用
- FTPサーバーのフォルダー一覧（FTPエクスプロアー画面）

# FTPサーバーのフォルダー一覧（FTPエクスプロアー画面）

FTPサーバーにあるフォルダーの情報や、サブフォルダーの一覧を表示できます。また、任意のCONTENTSフォルダー（P2カードのクリップを格納しているフォルダー）にあるサムネール一覧を表示することもできます。

〈THUMBNAIL〉ボタンを押す。

サムネール画面が表示されます。

メインメニュー→［CLIP］→［EXPLORE］で［FTP］を選択する。

ジョグダイヤルボタン（または〈SET〉ボタン）を押す。

FTPエクスプロアー画面が表示されます。

## FTPエクスプロアー画面

1. 表示状態

   FTPエクスプロアー画面であることを示します。

2. FTPサーバー情報

   ［URL］：接続しているFTPサーバーのアドレス

   ［USER ID］：ログインしているユーザーID

   ［SSH］：［SSH］の［ENABLE］/［DISABLE］の表示

3. メディア状態

   P2カードの挿抜状態、ハードディスクの接続状態、ネットワークの接続状態が表示されます。

   メディア状態のインジケーターについては、「カードスロット・ストレージデバイス・ネットワークの状態表示」を参照してください。

   NOTE

   - ネットワーク状態を示すインジケーターは実際の状態から数秒遅れて表示が更新されます。

4. フォルダー情報

   ［PATH］：FTPサーバー上の現在のフォルダーパス

   ［NO.］：フォルダー番号

   ［FOLDER NAME］：フォルダーの名前

   ［DATE］：最終更新日

   ［TIME］：最終更新時刻

NOTE

- フォルダー一覧に表示されるのは、フォルダーのみで、通常のファイル、リンクファイルは表示されません。

- ［ . ］は現在のフォルダーを表します。日時情報は表示されません。

- 日時情報は、ローカル時刻の場合と世界標準時の場合とがありますが、FTPサーバーからの情報に依存します。年号と時刻はいずれかのみの表示となる場合があります。

- 大文字と小文字を区別するかどうかはFTPサーバーに依存します。

- マルチバイト文字のフォルダー名は正しく表示されません。

- 1つのフォルダー内に表示されるフォルダーは、100個までです。101個目以上のフォルダーにはFTPエクスプロアー画面からはアクセスできません。ただし、メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［FTP CLIENT SERVICE］→［SERVER URL］でフォルダー名を直接入力しておくと、101個目以上であっても、そのフォルダー内にアクセスできます。

- パーソナルコンピューターなどでFTPサーバーに接続した場合とは、接続性やフォルダー表示の様子が異なることがあります。

- FTPサーバーおよび接続環境によっては、エラーメッセージが正しく表示されない場合があります。

- 接続中に操作を中断したい場合は、〈SET〉ボタンを押してください。

- エラーとなる場合は再度操作してください。

- LANケーブル挿入直後およびワイヤレスLANで接続した直後にネットワーク関連の操作をしたり、前回の操作を中断した直後に再度操作したりするとエラーとなる場合があります。

- 何度か操作しても接続エラーとなる場合は、まず、メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［NETWORK TOOLS］→［PING］で確認してください。ただし、［PING］が失敗してもFTPには接続できる場合もあります。PINGで確認しても接続できない場合は、ご利用のネットワーク環境のシステム管理者にお問い合わせください。

- ［PING］が失敗する場合は、次の確認をしてください。

  - ネットワーク設定が正しいか

  - LANケーブルが正しく接続されているか

  - 経路上のハブやルーターが正しく動作しているか

- ［PING］が成功しても接続できない場合は、次の確認をしてください。

  - FTPサーバーでサーバー機能のサービスが動作しているか

  - 通信経路上でファイアウォールが設定されていないか

  - FTPサーバーでログイン可能なユーザーIDとパスワードが設定されているか

- FTPクライアント機能の利用を中断した直後は、しばらくの間、一部の画面操作ができないことがあります。

## FTPエクスプロアー画面でのカーソルボタンの操作

カーソルボタン（）を押す：カーソル位置のサブフォルダーの内容が表示されます。

カーソルボタン（）を押す：現在のフォルダーに対して上位フォルダーの内容が表示されます。

カーソルボタン（/）を押す：カーソルを移動します。

〈SHIFT〉ボタンを押しながらカーソルボタン（/）を押す：リスト上の最上位/最下位のフォルダーにカーソルを移動します。

NOTE

- サーバー側の動作仕様やアクセス権限の設定によっては、フォルダー内容の表示などの操作ができない場合やフォルダーパスが正しく表示されない場合などがあります。

- フォルダー内のカーソル位置は、1つ前のフォルダーまで記憶されます。ただし、エラーが発生した場合は最上位にリセットされます。

- サムネール表示を行った場合は、直前に表示されているフォルダー一覧のカーソル位置のみ記憶します。

## FTPサムネール画面

1. FTPサーバー/フォルダー情報

   ［URL］：接続しているFTPサーバーのアドレス

   ［USER ID］：ログインしているユーザーID

   ［SSH］：メインメニュー→［I/F SETUP］→［USB/LAN］→［FTP CLIENT SERVICE］→［SSH］の［ENABLE］/［DISABLE］の表示

   ［PATH］：現在表示しているサムネールがあるフォルダーのFTPサーバー上のパス

   ［DATE］：最終更新日

   ［TIME］：最終更新時刻

NOTE

- プロキシー記録クリップをFTPエクスプロラー画面上で表示すると、サムネールに［P.only］が表示されます。この表示はプロキシー記録クリップのみで、メイン記録の映像と音声データが含まれないために表示されます。

- 〈EXIT〉ボタンを押すと、エクスプロアー画面に戻ります。

- 1001個目以降のクリップは表示されません。

- 日時情報は、ローカル時刻の場合と世界標準時の場合とがありますが、FTPサーバーからの情報に依存します。

- ［ . ］を選択してサムネールを表示した場合、フォルダーの日時情報は表示されません。

ページトップへ戻る