- Начало
- Съемка
- Основные операции
- Стандартный режим записи

# Стандартный режим записи

Нажмите кнопку <REC>, чтобы начать запись видео и аудио на карту P2.

Данные, состоящие из видео и аудио (а также дополнительной информации), полученные вследствие одного действия съемки, называются «роликом».

Кнопка <REC>

ПРИМЕЧАНИЕ

- В следующих случаях для завершения записи данных на карту P2 может потребоваться некоторое время.

  - Остановка кратковременной записи

  - Если остановить запись сразу после ее завершения, запись выполняется на вторую карту P2

- Если запись не останавливается даже при нажатии кнопки <REC>, в центре экрана отобразится сообщение [REC PAUSE INVALID]. Когда остановка записи будет доступна, сообщение исчезнет.

- Сразу после установки карты P2 или включения питания видеокамера использует внутреннюю память для записи. В этой ситуации остановить запись невозможно, пока карта P2 не будет распознана.

  Передвиньте переключатель <DISP/MODE CHK> в сторону <CHK> и проверьте состояние карты P2 в строках [SLOT1] и [SLOT2], отображаемых на экране видоискателя.

В начало страницы