- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- Функция обработки деталей

# Функция обработки деталей

Эта функция используется для усиления или ослабления контуров изображений. Она эффективно смягчает или увеличивает резкость изображений, но в некоторых случаях все изображение может стать грубым вследствие усиления помех и углов объектов. Во избежание таких проблем не следует применять этот эффект к элементам, для которых не требуется усиление и необходимо сохранение деталей изображения.

#### Общие настройки

[MASTER DTL]: задает уровень эффекта обработки деталей для всего элемента.

[DTL CORING]: задает уровень сигнала (включая помехи) без включения эффекта обработки деталей.

#### Расширенные настройки

Выберите в главном меню → [SCENE FILE] → [DETAIL SETTING].

[DETAIL]: задает параметры [ON]/[OFF] функции обработки деталей.

[V.DTL LEVEL]: задает интенсивность уровня обработки деталей в вертикальном направлении.

[H.DTL FREQ.]: задает толщину для уровня обработки деталей в горизонтальном направлении.

[V. DTL FREQ.]: задает толщину для уровня обработки деталей в вертикальном направлении.

[LEVEL DEPEND.]: при увеличении детализации в яркой области сигнала детализация в темных областях будет снижена. при увеличении значения параметра [LEVEL DEPEND.] уровень детализации в ярких областях будет также снижен.

[KNEE APE LVL]: задает уровень обработки деталей областей с высокой яркостью. При работе 0 отображается как [OFF].

[DTL GAIN(+)]: задает уровень обработки деталей в направлении + (для увеличения яркости).

[DTL GAIN(−)]: задает уровень обработки деталей в направлении − (для усиления темноты).

В начало страницы