- Начало
- Описание компонентов
- Раздел - Состояние видеокамеры и предупреждающие сообщения

# Раздел - Состояние видеокамеры и предупреждающие сообщения

1. Задний индикатор записи на ручке

   Если переключатель заднего индикатора записи установлен в положение <ON>, то этот индикатор работает аналогично расположенному спереди индикатору записи.

2. Задний индикатор записи

   Если переключатель заднего индикатора записи установлен в положение <ON>, то этот индикатор работает аналогично заднему индикатору записи на ручке.

3. Задний переключатель съемки

   Используется для управления индикатором записи батареи и задним индикатором записи.

   <ON>: включение заднего индикатора записи на ручке и заднего индикатора записи.

   <OFF>: выключение заднего индикатора записи на ручке и заднего индикатора записи.

4. Индикатор <WARNING> (Система предупреждений)

   Этот индикатор начинает мигать или горит в случае ошибки в работе памяти.

В начало страницы