- Начало
- Подготовка
- Карта P2
- Время записи на карту P2

# Время записи на карту P2

#### Карта P2 не поддерживается в данной видеокамере

Видеокамера поддерживает карты памяти P2 и microP2 емкостью от 4 GB до 64 GB.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Карты AJ-P2C002SG (2 GB) нельзя использовать.

- Запись на следующей карте P2 невозможна, если для параметра 1080/59,94P или 1080/50P выбрано значение AVC-Intra 200 или AVC-Intra 100.

  - Карты памяти P2 серии R, A или E

  - Карта памяти microP2, к которой подсоединяется адаптер microP2

- В зависимости от типа используемой карты P2 может потребоваться обновление драйвера видеокамеры. (Обновление прошивки видеокамеры)

- Самую свежую информацию, не вошедшую в данную инструкцию по эксплуатации, можно найти на веб-сайте (адрес сайта указан далее) в разделе службы технической поддержки.

  http://pro-av.panasonic.net/

#### Время записи на карту P2

(Пример использования карты емкостью 64 GB)

Режим системы | Формат записи (кодек) | Время записи
--- | --- | ---
1080i/P | AVC-Intra 100 | Прибл. 64 мин (30PN, 25PN)
AVC-LongG 25 | Прибл. 256 мин (30PN, 25PN)
AVC-LongG 12 | Прибл. 512 мин (30PN, 25PN)
1080i, 720P | AVC-Intra 100 | Прибл. 64 мин.
AVC-Intra 50 | Прибл. 128 мин.
AVC-LongG 50 | Прибл. 128 мин.
AVC-LongG 25 | Прибл. 256 мин.
AVC-LongG 12 | Прибл. 480 мин.
DVCPRO HD | Прибл. 64 мин.
480i, 576i | DVCPRO50 | Прибл. 128 мин.
DVCPRO | Прибл. 256 мин.
DV | Прибл. 256 мин.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В приведенной выше таблице показано время при обычной записи. При записи в собственном формате время записи увеличивается в зависимости от режима системы.

- При использовании карт P2 емкостью 32 GB время записи составляет 1/2 от указанного выше времени записи. При использовании карт P2 емкостью 16 GB время записи составляет 1/4 от указанного выше времени записи, а при использовании карт P2 емкостью 8 GB время записи составляет 1/8.

- Указанный объем включает в себя зону управления и другие области, в связи с чем общее свободное место для записи несколько меньше, чем в приведенной выше таблице.

## Разделение роликов, записываемых на карты P2

Если в видеокамере используются карты P2 емкостью 8 GB или более, при превышении указанной длительности непрерывной единичной записи запись автоматически продолжится как другой ролик. Также при выполнении операций с миниатюрами для роликов (отображение, удаление, восстановление и т. д.) на устройствах P2 ими можно управлять как одним роликом. Работать с такими записями в виде отдельных роликов можно, используя программу нелинейного редактирования или компьютер. Ролик разделяется на записываемые файлы приблизительно по 128 секунд каждый, если в главном меню → [RECORDING SETUP] → [FILE SPLIT] выбрано значение [SHORT]. При выполнении операций с миниатюрами роликов на устройстве P2 ими можно управлять как одним роликом. Делимая единица файлов записи становится меньше, если при использовании функции записи во время загрузки данных выбрано значение [SHORT], что позволяет начать передачу ролика раньше. Значение [SHORT] отключено в режимах интервальной записи, записи по одному фрагменту и циклической записи.

Формат записи (кроме записи в собственном формате) | Время непрерывной записи
--- | ---
AVC-Intra 100 (1080i) DVCPRO HD | Прибл. 5 мин.
AVC-LongG 50 AVC-Intra 50 DVCPRO50 | Прибл. 10 мин.
AVC-LongG 25 DVCPRO DV | Прибл. 20 мин.
AVC-LongG 12 | Прибл. 40 мин.

В начало страницы