- Начало
- Съемка
- Удобные функции съемки
- Изменение размера изображения

# Изменение размера изображения

При выполнении записи в режиме 480i/576i можно изменить размер (форматное соотношение) записываемого изображения. Выберите главное меню → [SYSTEM MODE] → [ASPECT CONV].

[SIDE CROP]: запись в стандартном режиме 4:3. выполняется обрезка левого и правого края.

[LETTER BOX]: запись с форматным соотношением 16:9. Сверху и снизу экрана записывается черная полоса. Когда для параметра установлено значение [LETTER BOX], черные полосы сверху и снизу не отображаются, поскольку размер экрана видоискателя имеет значение 16:9. На экране отобразится сообщение [LT.BOX].

[SQUEEZE]: во время записи изображения видеокамеры сжимаются в горизонтальном направлении. При воспроизведении записанных изображений на экране ТВ-монитора, который поддерживает широкоэкранное изображение, будет выполняться преобразование изображений в изображения с форматным соотношением 16:9.

В начало страницы